****

 **Metrou Cringasi |3109**



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BCCH** | **Afiseaza** | **LAC** | **CID** | **TRX** | **Diverse** |
| **56** | Metrou Crangasi | 11142 | 31091 | 4FH 40 / 44 / 48 / 56 | 2Ter 0CRO 6 |

Si aici s-a ajuns târziu cu acoperirea GSM, Vodafone aducând semnal 2G abia pe durata verii 2006

Sunt însa din nou singurii care ofera si acoperire 3G, probabil de prin 2009...

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WCDMA 42 | LAC 32022 | CID 31091 | Cells 8 + 1 | CID lung 209877363 | RNC id 3202 |



S2 catre Petrache Poenaru | S3 catre Basarab **+** schimbare de LAC (⇨ 32011) !

*Despre statie*

*În 1984 și respectiv 1987 a fost prelungită linia inițială, întâi până la Crângași (0,97 km), și apoi până la Gara de Nord (2,83 km).*

*Stația Basarab era prevăzută în planuri, dar nu a fost dată în folosință.*

|  |
| --- |
| BA\_List  |
|  | 9 / 11 / 13 / 20 / 33 / 39 / 45 / 54 / 56 |
|  | **Petrache Poenaru BCCH 54 | Basarab BCCH 45** |
|  | Iesirea la suprafata se va efectua probabil în LAC 11110… |

|  |  |
| --- | --- |
| RAM | -111 dBm |

|  |  |
| --- | --- |
| RAR | 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| Test 7 |  EAHC B | 2Ter 0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T3212 | 40 | BSIC 27 | EX |

|  |  |
| --- | --- |
| MTMS-TXPWR-MAX-CCH | 5 |33 dBm |

|  |  |
| --- | --- |
| PRP | 2 |
| DSF | 45 |

|  |  |
| --- | --- |
| BABS-AG-BLKS-RES | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| CNCCCH configuration | 0 |Not Combined |

|  |  |
| --- | --- |
| RAI | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| CRH | 8 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAC | 6 |

****

 **Metrou Crângasi |BI\_684**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **BCCH** | **LAC** | **CID** | **TRX** | **Diverse** |
| **70** | 100 | 6841 | 2H70, H75 | EDGE  | RAM -109 dBm |



Orange a adus acoperire aici la fel de târziu, aparent dupa VDF – abia prin anul 2007 !

*HW equipment*

* BTS Alcatel M4M | 2 TRX

Cica site-ul ar fi fost lansat (în 2007) cu o vechitura de Evolium A910, ceea ce ma cam mira – dar cum probabil aveau pe stoc o tona de astfel de BTS-uri din diferitele swap-uri... Acum avem tot doua TRX-uri (ccea ce nu prea pare suficient, pentru ca am prins Half-Rate) deci este posibil sa fi ramas tot cu vechitura aceea de M4M – EDGE *enabled* !?

|  |
| --- |
| BA\_List  |
|  | 66 / 69 / 70 / 71 / 73 / 74 / 79 / 88 / 122 / 124 |
|  | **Petrache Poenaru BCCH 66 | Basarab BCCH 79** |
|  | Iesirea la suprafata se va efectua probabil în LAC 140… |

|  |  |
| --- | --- |
| Test 7 | EA | 2Ter 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAR | 2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T3212 | 60 |  BSIC 4 | RLT 20 |

|  |  |
| --- | --- |
| MTMS-TXPWR-MAX-CCH | 5 |33 dBm |

|  |  |
| --- | --- |
| PRP | 5 |
| DSF | 18 |

|  |  |
| --- | --- |
| BABS-AG-BLKS-RES | 3 |

|  |  |
| --- | --- |
| CNCCCH configuration | 0 |Not Combined |

|  |  |
| --- | --- |
| RAI | 103 |

|  |  |
| --- | --- |
| CRH | 10 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAC | 1 |

****

 **Drumul\_Tab\_M\_MI |BU960 7**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **BCCH** | **LAC** | **CID** | **TRX** | **Diverse** |
| **e20** | 7020 | 9607 | SFHH975 – H1001 | TA 30 | RAM 111 – CRO 30 |



Cei de la Cosmote au început acoperirea metroului (abia) prin primavara 2007, iar pe 22 iulie au emis un comunicat de presa prin care anuntau ca au terminat extindera retelei în metrou – toate cele 42 de statii fiind *désormais* acoperite. Asadar aceasta statie a primit probabil semnal undeva pe durata acelei veri 2007…

*LAC change*

Se schimba LAC-ul între statiile Crângasi si Basarab !!

BSC Drumul Taberei |BU960 LAC 7020

BSC Baneasa |BU958 LAC 7030

Asta înseamna zeci (sau sute) de mobile care fac un Location Update în acelasi timp în tunel, asa ca vai de capu’ lor !

Ce idee si pe ei, sa bage mai multe LAC-uri în metrou !

|  |
| --- |
| BA\_List  |
|  | e7 / e8 / e10 / e12 / e14 / e17 / e18 | 519 / 528 / 532 / 534 |
|  | **Petrache Poenaru Same cell | Basarab BCCH e10** (BU958) |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| RAR | 4 |

|  |  |
| --- | --- |
| Test 7 | EAHC | 2Ter MB2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T3212 | 40 |  BSIC 31 |

|  |  |
| --- | --- |
| MTMS-TXPWR-MAX-CCH | 5 |33 dBm |

|  |  |
| --- | --- |
| PRP | 4 |
| DSF | 22 |

|  |  |
| --- | --- |
| BABS-AG-BLKS-RES | 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| CNCCCH configuration | 0 |Not Combined |

|  |  |
| --- | --- |
| RAI | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAC | 4 |

|  |  |
| --- | --- |
| CRH | 10 |