****

**Lahovari Micro |BI\_635**

**NEW| Panoul cu LED-uri din curtea restaurantului „Casa Oamenilor de Stiinta” Lahovari**



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BCCH** | **LAC** | **CID** | **TRX** | **Diverse** | |
| **72** | 100 | 16351 | 2  H72, H87 | EDGE | RAM -96 dBm |

Iata un *microcell* extrem de recent, probabil instalat pe durata acestei ierni 2010 / 2011 ! Si l-am cautat ceva, pentru ca locatia GPS era complet aiurea, si cum nu cunosteam nici zona... însa pâna la urma am dat de el, si este întradevar la adresa corecta : în Piata Lahovari pe un panou cu LED-uri din curtea restaurantului acela care arata ca un castel, restaurantul „Casa oamenilor de stiinta”.

Din câte am remarcat, *microcell*-urile instalate mai recent pe panouri de afisaj cu LED-uri (sunt minim vreo 9 astfel de site-uri) au ID-uri în BI\_62x / BI\_63x

*HW equipment*

* BTS Alcatel M5M | 2 TRX
* Kathrein 800 10046 | VVPol F-Panel 824–960 & 1710–2170MHz / 90° & 82° / 10 & 11dBi / Combiner

*SW configuration*

CID-ul sectorizat nu se justifica de niciun fel ! Am testat si în comunicatie si nici urma de DCS, si desigur nici de 3G

|  |
| --- |
| BA\_List |
| 67 / 67 / 68 / 69 / 71 / 73 / 74 / 75 / 76 / 77 / 79 / 82 / 84 / 86 / 88 / 124 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAR | 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| Test 7 | EA | 2Ter 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| Not Barred |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T3212 | 60 | BSIC 25 |

|  |  |
| --- | --- |
| PRP | 5 |
| DSF | 18 |

|  |  |
| --- | --- |
| MT  MS-TXPWR-MAX-CCH | 5 |33 dBm |

|  |  |
| --- | --- |
| BA  BS-AG-BLKS-RES | 3 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAI | 103 |

|  |  |
| --- | --- |
| CN  CCCH configuration | 0 |Not Combined |

|  |  |
| --- | --- |
| RAC | 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| CRH | 8 |