****

 **HOJO |BU315**

 **Microcell| Blocul din intersectia Mihai Eminescu / dacia**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **BCCH** | **LAC** | **CID** | **TRX** | **Diverse** |
| **e9** | 7060 | 3159 | SFHH975 – H1001 | RAM -111 dBm |



Iata un *microcell* destul de interesant, care *pour une fois* nu emite în 1800MHz ci în EGSM, si are un ID care seamana mai mult a site macro. A fost foarte probabil instalat dupa venirea Cosmote (era deja activ în vara 2008), si se gaseste la balconul blocului situat la intersectia (în V) a strazii Mihai Eminescu cu bulevardul Dacia.

*HW equipment*

* Kathrein 739 620 | XPol A-Panel / 806–960 MHz / 65° / 12.5 dBi

|  |
| --- |
| BA\_List  |
| e2 / e4 / e6 / e11 / e12 / e13 / e14 / e19 / e21 | 512 / 514 / 516 / 519 / 520 / 523 / 532 / 534 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAR | 4 |

|  |  |
| --- | --- |
| Test 7 | EAHC | 2Ter MB2 |

|  |  |
| --- | --- |
| Not Barred |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T3212 | 40 | BSIC 24 |

|  |  |
| --- | --- |
| MTMS-TXPWR-MAX-CCH | 5 |33 dBm |

|  |  |
| --- | --- |
| PRP | 4 |
| DSF | 22 |

|  |  |
| --- | --- |
| BABS-AG-BLKS-RES | 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| CNCCCH configuration | 0 |Not Combined |

|  |  |
| --- | --- |
| RAI | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAC | 4 |

|  |  |
| --- | --- |
| CRH | 10 |