****

**D3M Brezoianu |BI\_882**

**Microcell| Str. Brezoianu n°26-32**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BCCH** | **LAC** | **CID** | **TRX** | **Diverse** | |
| **85** | 100 | 8821 | 4  H78, H82, H85, H88 | EDGE | RAM -101 dBm |



M*icrocell* dat în functie pe 5 august 1999, fiind montat pe fatada unui bloc situat în mica piateta unde se intersecteaza strazile Brezoianu / Matei Millo / George Vraca

*HW equipment*

* BTS Alcatel M5M | 2 TRX | Master
* BTS Alcatel M5M | 2 TRX | Slave
* Kathrein 738 445 | VPol BiDir 824-960 & 1710-2170 MHz / 65° / 5dBi

Nu se emite nici pe 1800MHz (am testat si în comunicatie) nici pe UMTS

|  |
| --- |
| BA\_List |
| 64 / 67 / 69 / 71 / 74 / 77 / 81 / 83 / 87 / 89 / 123 | 589 / 599 / 610 / 624 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAR | 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| Test 7 | EA | 2Ter MB2 |

|  |  |
| --- | --- |
| Not Barred |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T3212 | 60 | BSIC 45 |

|  |  |
| --- | --- |
| PRP | 5 |
| DSF | 18 |

|  |  |
| --- | --- |
| MT  MS-TXPWR-MAX-CCH | 5 |33 dBm |

|  |  |
| --- | --- |
| BA  BS-AG-BLKS-RES | 3 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAI | 103 |

|  |  |
| --- | --- |
| CN  CCCH configuration | 0 |Not Combined |

|  |  |
| --- | --- |
| RAC | 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| CRH | 8 |