****

**Victoriei Bussiness Center |3434**

**Indoor| Hotel Novotel| Calea Victoriei 37B**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BCCH** | **Afiseaza** | **LAC** | **CID** | **TRX** | **Diverse** |
| **13** | Dacia | 11142 | 34341 | 4  FH 11 / 13 / 34 / 49 | 2Ter 0 |



Site-ul a fost instalat sub era Vodafone – undeva în 2007 / 2008, asadar cam în acelasi interval de timp cu lansarea site-ului *indoor* 3435 Hotel Majestic situat la doar câtiva zeci de metri distanta… Hotelul Novotel, singurul din Romania (!), a fost inaugurat în septembrie 2006 !

*SW configuration*

Locatia broadcastata este una complet aiurea ! Nu exista niciun „DACIA” în zona !

In rest, esti *full* LAC 11142 pe acolo...

|  |
| --- |
| BA\_List |
| 5 / 7 / 9 / 11 / 13 / 15 / 18 / 20 / 33 / 35 / 37 / 39 / 45 / 53 / 61 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAM | -111 dBm |

|  |  |
| --- | --- |
| RAR | 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| Test 7 | EAHC B | 2Ter 0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T3212 | 40 | BSIC 3 |

|  |  |
| --- | --- |
| Not Barred |  |

|  |  |
| --- | --- |
| MT  MS-TXPWR-MAX-CCH | 5 |33 dBm |

|  |  |
| --- | --- |
| PRP | 4 |
| DSF | 22 |

|  |  |
| --- | --- |
| BA  BS-AG-BLKS-RES | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAI | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAC | 6 |

|  |  |
| --- | --- |
| CN  CCCH configuration | 0 |Not Combined |

|  |  |
| --- | --- |
| CRH | 8 |

****

**Hotel Novotel |BI\_974**

**Indoor| Intersectie Calea Victoriei cu Ion Campineanu**



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BCCH** | **LAC** | **CID** | **TRX** | **Diverse** | |
| **81** | 100 | 9741 | 4  68 / 75 / 81 / 84 | EDGE | RAM -96 dBm |

Este vorba de un site *indoor* putin mai recent, undeva prin 2006 – hotelul Novotel fiind inaugurat abia în septembrie 2006 !

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| WCDMA --- | LAC 1010 | CID 19741 | - |



*HW equipment*

In unele liste de celule este trecut ca No\_BTS (dar totusi de tip T0) cu legatura prin MW catre BI\_502 BSC Dorobanti, iar în altele ca fiind echipat cu un MBO1 cu 4 TRX, si legatura prin FO. Acum este totusi legat de BI\_501\_TN Financial Plazza printr-un MW Alcatel 9500MPR-E MSS-8 (capacitate de transmie de 111.36 Mbps)

*SW configuration*

Uite ca aici nu se respecta „logica” CID-ului sectorizat în cazul site-urilor DualBand : avem si UMTS, însa CID-ul pe 2G este pe S0 ; am verificat totusi (în comunicatie) si prezenta eventuala a unei celule 1800MHz „ascunsa”, si nu am gasit nimic. In alta ordine de idei, este normal ca aceasta celula sa nu fie Barred, pentru ca altfel clientii Hotelului ar fi fost obligati sa-si înceapa convorbirile pe site-urile „din afara” înainte de a fi aruncati pe acest site *indoor* care le este dedicat.

|  |
| --- |
| BA\_List |
| 64 / 67 / 69 / 70 / 71 / 72 / 73 / 74 / 76 / 77 / 79 / 82 / 84 / 85 / 87 / 89 / 122 / 124 |

|  |  |
| --- | --- |
| Test 7 | EA | 2Ter 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAR | 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| Not Barred |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T3212 | 60 | BSIC 39 |

|  |  |
| --- | --- |
| MT  MS-TXPWR-MAX-CCH | 5 |33 dBm |

|  |  |
| --- | --- |
| PRP | 5 |
| DSF | 18 |

|  |  |
| --- | --- |
| BA  BS-AG-BLKS-RES | 3 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAI | 101 |

|  |  |
| --- | --- |
| CN  CCCH configuration | 0 |Not Combined |

|  |  |
| --- | --- |
| RAI | 5 |

|  |  |
| --- | --- |
| CRH | 8 |