****

**D3M Dobrescu |BI\_872**

 **Microcell| Asociatia Tineretului Liber| Str. Dem Dobrescu Nr. 4-6**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **BCCH** | **LAC** | **CID** | **TRX** | **Diverse** |
| **81** | 100 | 8721 | 2H64, H81 | EDGE | RAM -101 dBm |



Site lansat pe 3 septembrie 1999, undeva în spatele cladirii Senataului – mai precis pe coltul Centrului National al Cinematografiei

*HW equipment*

* BTS Alcatel M5M | 2 TRX
* Kathrein 736 855 | VPol F-Panel 872–960MHz / 90° / 10 dBi

|  |
| --- |
| BA\_List  |
| 65 / 67 / 70 / 72 / 74 / 77 / 79 / 85 / 88 / 89 / 124 | 625 / 633 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAR | 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| Test 7 | EA | 2Ter MB2 |

|  |  |
| --- | --- |
| Not Barred |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T3212 | 60 | BSIC 7 |

|  |  |
| --- | --- |
| PRP | 5 |
| DSF | 18 |

|  |  |
| --- | --- |
| MTMS-TXPWR-MAX-CCH | 5 |33 dBm |

|  |  |
| --- | --- |
| BABS-AG-BLKS-RES | 3 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAI | 103 |

|  |  |
| --- | --- |
| CNCCCH configuration | 0 |Not Combined |

|  |  |
| --- | --- |
| RAC | 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| CRH | 8 |

****

**Ministerul Afacerilor Interne |BI\_949**

 **Indoor / 3G Outdoor| Fosta cladire a CC a PCR din Piata Revolutiei**



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **BCCH** | **LAC** | **CID** | **TRX** | **Diverse** |
| **79** | 100 | 9491 | 479 / 82 / 87 / 124 | EDGE | RAM -106 dBm |

Iata un site la care nu ma asteptam sa fie DualBand ! Celula 2G se prinde usor si din afara cladirii, însa am fost foarte surprins când am zarit Kathrein-ul 3G (care da, nu pare sa emita decât pe 3G) ! A fost lansat abia în 2005/2006, si antena *outdoor* este montata deasupra pasarelei de acces între Ministerul sanatatii si sala Omnia

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WCDMA 504 | LAC 1010 | CID 19491 | Intracells 14 | CID lung 1068067 | RNC id 16 |



*HW equipment*

* BTS MBO1 | 4 TRX
* Kathrein 800 10046 VVPol F-Panel 824–960 & 1710–2170MHz

 90° & 82° / 10 & 11dBi / Combiner

* MW9500MPR-E MSS-8 ⇨ BI\_989 BSC Xerox | 111.30 Mbps

*SW configuration*

Acest site este echipat si cu 3G însa iar nu se respecta „logica” CID-ului sectorizat pe 2G... asta poate pentru ca sunt site-uri diferite (unul emite 2G *indoor*, celalalt 3G *outdoor* ?)

|  |
| --- |
| BA\_List  |
| 67 / 69 / 72 / 74 / 77 / 81 / 89 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAR | 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| Test 7 | EA | 2Ter 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| Not Barred |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T3212 | 60 | BSIC 40 / RLT 20 |

|  |  |
| --- | --- |
| PRP | 5 |
| DSF | 18 |

|  |  |
| --- | --- |
| MTMS-TXPWR-MAX-CCH | 5 |33 dBm |

|  |  |
| --- | --- |
| BABS-AG-BLKS-RES | 3 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAI | 101 |

|  |  |
| --- | --- |
| CNCCCH configuration | 0 |Not Combined |

|  |  |
| --- | --- |
| RAC | 5 |

|  |  |
| --- | --- |
| CRH | 10 |