****

**D3M Biserica Amzei |BI\_870**

**Microcell| Calea Victoriei n° 142**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BCCH** | **LAC** | **CID** | **TRX** | **Diverse** | |
| **78** | 100 | 18701 | 2  H78 , H122 | EDGE | RAM -101 dBm  Not Barred | PenT 600 |
| **614** | 48701 | 2  H614, H616 | EDGE ! | RAM -48 dBm  Barred |

Lans

At

Site pe 16 iulie 1999, amplasat aproape de Biserica Amzei si de marele Palat al Monopolurilor de Stat (Ministerului Finantelor si Industriilor, ‟turnulet” cu ceas). A fost facut DualBand acum nu prea mult timp...

*SW configuration*

Se aplica un Penality Time de 10 minute „în gol” – adica fara sa fie cumplat la vreun Temporary Offset ! *Non sense* !

Mai remarci si faptul ca celula 1800MHz are EDGE-ul activ, ceea ce este iar un *non sense* – din moment ce este Barred !

Si ca simpla remarca, aici se prinde usor si microcell-ul BI\_896 D3M Romproiect, situat pe bdul Dacia...

|  |
| --- |
| BA\_List 78 |
| 71 / 75 / 80 / 82 / 84 / 88 / 89 | 614 |

|  |
| --- |
| BA\_List 614 |
| 585 / 589 / 596 / 605 / 609 / 632 | 71 / 73 / 75 / 77 / 78 / 80 / 81 / 82 / 84 / 85 / 88 / 89 / 123 |

|  |  |
| --- | --- |
| Test 7 |GSM |DCS | EA C | 2Ter MB2 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAR | 2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T3212 | 60 | BSIC 6 / 13 | RLT 20 |

|  |  |
| --- | --- |
| MT |GSM |DCS  MS-TXPWR-MAX-CCH | 5 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| PRP | 5 |
| DSF | 18 |

|  |  |
| --- | --- |
| BA |GSM |DCS  BS-AG-BLKS-RES | 3 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| CN |GSM |DCS  CCCH configuration | 0 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAI |G|D | 103 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAC |G|D | 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| CRH |GSM |DCS | 8 |