****

**D3M Piata Victoriei |BI\_895**

**Microcell| Strada Buzesti n°61**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BCCH** | **LAC** | **CID** | **TRX** | **Diverse** | |
| **123** | 100 | 8951 | 2  H89, H123 | NoEdge | RAM -101 dBm |



Cei de la Dialog au venit sa densifice cu *microcell*-uri în Piata Victoriei (care era deja demult acoperita de vestitul site macrocelular BI\_080 Center\_01) când altfel decât pe durata fazei D3M – acest BTS fiind pornit pe 13 iulie 1999, si este singurul de acest tip care sa fi fost instalat în acest loc. Omni-ul este montat la etajul 2 pe coltul cladirii din intersectia strazii Buzesti cu Titulescu, deasupra agentiei de schimb valutar Edmond...

*HW equipment*

* BTS Alcatel M5M | 2 TRX

*SW configuration*

Cred ca este prima data când nu gasesc EDGE pe un *microcell* non-Barred ! Când te uiti la setarile aplicate CCCH\_Conf-ului îti dai seama ca e ca si cum vroiau sa-l faca Barred... însa nu l-au facut, asa ca pur si simplu iata o celula „accesibila₺ GPRS *only* !

|  |
| --- |
| BA\_List |
| 64 / 65 / 66 / 68 / 70 / 71 / 72 / 74 / 77 / 79 / 81 / 82 / 83 / 85 / 86 / 88 | 580 / 601 / 636 |

|  |  |
| --- | --- |
| Test 7 | EA | 2Ter MB2 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAR | 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| MT  MS-TXPWR-MAX-CCH | 5 |33 dBm |

|  |  |
| --- | --- |
| Not Barred |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T3212 | 60 | BSIC 5 | RLT 20 |

|  |  |
| --- | --- |
| PRP | 5 |
| DSF | 18 |

|  |  |
| --- | --- |
| BA  BS-AG-BLKS-RES | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAI | 103 |

|  |  |
| --- | --- |
| CN  CCCH configuration | 1 |Combined |

|  |  |
| --- | --- |
| RAI | 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| CRH | 8 |