****

**BRATIANU |080**

**Str. Gabroveni nr. 2-4**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BCCH** | **Afiseaza** | **LAC** | **CID** | **TRX** | **Diverse** | | |
| **15** | Lipscani | 11142 | 10801 | 4  FH 15 / 26 / 29 / 56 | B36 | 2Ter – MB1 | |
| **33** | 10801 | 4  FH 12 / 33 / 49 / 62 | B32 |
| **37** | 10802 | 5  FH 1 / 8 / 28 / 37 / 40 | B36 |
| **639** | - | 10805 | 4  639 / 657 / 675 / 691 | - | CRH 4 / CB  CN 0 – BA 1 | |
| **645** | 10806 | 3  645 / 661 / 663 | B36 | MB1 | Barred (all) |
| **651** | 10807 | 2  651 / 669 | B36 | MB3 |



Dupa ID, acest site pare sa fie unul extrem de vechi… însa din pacate nu am reusit sa-l zaresc ! Este în plin cartier Lipscani, însa cam toate strazile de pe acolo erau „în lucru₺ si nu prea m-am putut aventura pentru a-l cauta serios, chiar daca am vizitat zona de 2 ori (prima data pentru microcell-uri, siam mai revenit încao data ulterior pentru a monitoriza site-urile macro CNX de pe Victoriei si de aici)…

*SW configuration*

Sectorul 4 pe 1800 MHz are o configuratie complet diferita fata de colegele sale : chiar daca este Barred (sigur), functia de Cell Broadcast (Test 7) este activa – chiar daca desigur nu se difuzeaza nicio locatie (am verificat si pe celelalte sectoare DCS, pe ele este inactiva), CRH-ul este setat mai jos (4 în loc de 8)... si avem un CCCH\_Conf setat pe *Not combined* (ca si cum celula nu ar fi Barred) ! Interesant, chiar daca este sectorul DCS echipat cu cele mai mari capacitati, ramâne totusi o celula Barred deci nu-mi dau seama de ce beneficieaza de aceste particularitati !

DCS in BA\_Lists

* BCCH 15 celulele 639 / 645 / 651 / 687
* BCCH 33 celulele 637 / 639 / 645 / 651 / 687
* BCCH 37 celulele 639 / 641 / 645 / 649 / 651 / 687
* BCCH 639 celulele 637 / 639 / 641 / 643 / 645 / 647 / 649 / 651 / 653 / 687
* BCCH 645 celulele 639 / 641 / 643 / 647 / 649 / 651 / 653 / 687
* BCCH 651 celulele 639 / 641 / 643/ 645 / 647 / 687

|  |  |
| --- | --- |
| RAM |GSM |DCS | -111 dBm |

|  |  |
| --- | --- |
| RAR | 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| Test 7 |GSM | EAHC B | 2Ter MB1 |

|  |  |
| --- | --- |
| T3212 | 40 |

|  |  |
| --- | --- |
| MT |GSM |DCS  MS-TXPWR-MAX-CCH | 5 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| PRP | 4 |
| DSF | 22 |

|  |  |
| --- | --- |
| BA |GSM |DCS  BS-AG-BLKS-RES | 1 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| CN |GSM |DCS  CCCH configuration | 0 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAI |G|D | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAC |G|D | 6 |

|  |  |
| --- | --- |
| CRH |GSM |DCS | 8 |

