****

 **Hotel Ibis |4051**

 **Indoor| Hotel Ibis - fost Nord| Calea Grivitei**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BCCH** | **Afiseaza** | **LAC** | **CID** | **TRX** | **Diverse** |
| **59** |  Gara de Nord | 11142 | 40511 | 32 / 46 / 59 | 2Ter – MB 0TO 20 |



Hotelul Ibis de lânga Gara de Nord a fost inaugurat în aprilie 2001 ; vad ca Dialogu’ a sosit la nici macar 6 luni dupa aceea, asa ca presupun ca si Mobifonu’ si-a construit acest site *indoor* tot prin 2001 sau eventual 2002…

*SW configuration*

Ca si pe *microcell*-ul de la Piata Rosetti (3036), desteptii ingineri Vodafone aplica aici un Temporary Offset de 0 dB „în gol”... deci dublu *non sense* ! Cât despre 2Ter, acesta a fost activat probabil acum nu prea mult timp, odata cu modificarile efectuate pe Palatul CFR (BCCH-ul 1800MHz declarat în BA\_List corespunzând mutatului site 3210)

|  |
| --- |
| BA\_List  |
| 1 / 5 / 7 / 9 / 11 / 13 / 15 / 18 / 20 / 33 / 35 / 37 / 39 / 45 / 59 / 60 / 61 | 687 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAM | -111 dBm |

|  |  |
| --- | --- |
| RAR | 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| Test 7 | EAHC B | 2Ter MB0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T3212 | 40 | BSIC 57 |

|  |  |
| --- | --- |
| Not Barred |  |

|  |  |
| --- | --- |
| MTMS-TXPWR-MAX-CCH | 5 |33 dBm |

|  |  |
| --- | --- |
| PRP | 4 |
| DSF | 22 |

|  |  |
| --- | --- |
| BABS-AG-BLKS-RES | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAI | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAC | 4 |

|  |  |
| --- | --- |
| CNCCCH configuration | 0 |Not Combined |

|  |  |
| --- | --- |
| CRH | 8 |

****

**Hotel Ibis |BI\_914**

 **Indoor| Calea Grivitei nr. 143**



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **BCCH** | **LAC** | **CID** | **TRX** | **Diverse** |
| **89** | 140 | 19141 | 378 / 87 / 89 | RAM -101 dBm |

Hotelul Ibis a fost inaugurat în aprilie 2001, iar MobilRom-u’ îsi lansa deja site-ul la doar 6 luni dupa aceea – pe data de 8 octombrie 2001 ! Se pare ca împart o locatie comuna cu cei de la Connex, undeva pe la etajul 9...

*HW equipment*

* BTS Alcatel G3\_8 mini | 3 TRX
* MW9500MPR-E MSS-4 ⇨ BI\_085 *Palatul CFR* | 111.36 Mbps

*SW configuration*

CID-ul este sectorizat ! Ori este o coincidenta, ori site-ul chiar e Dualband ! Nu cred sa fie vorba de ceva GSM / DCS (nu mai stiu daca am emis un apel), poate mai degraba de ceva cu UMTS !

|  |
| --- |
| BA\_List  |
| 68 / 70 / 72 / 76 / 79 / 84 / 85 / 86 / 123 / 124 |

|  |  |
| --- | --- |
| Test 7 | EA | 2Ter 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAR | 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| Not Barred |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T3212 | 60 | BSIC 5 |

|  |  |
| --- | --- |
| MTMS-TXPWR-MAX-CCH | 5 |33 dBm |

|  |  |
| --- | --- |
| PRP | 5 |
| DSF | 18 |

|  |  |
| --- | --- |
| BABS-AG-BLKS-RES | 3 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAI | 141 |

|  |  |
| --- | --- |
| CNCCCH configuration | 0 |Not Combined |

|  |  |
| --- | --- |
| RAI | 7 |

|  |  |
| --- | --- |
| CRH | 10 |