****

**D3M Lido |BI\_868**

 **Microcell| Service auto Ciclop| Bd. Gh. Magheru n°6-8**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **BCCH** | **LAC** | **CID** | **TRX** | **Diverse** |
| **79** | 100 | 8681 | 2H79, H122 | EDGE | RAM -101 dBm |



Iata si acest vestit *microcell* denumit „Lido” – nu pentru ca este pe Hotelul Lido ci pentru ca pe el în acopera, dat în functie de cei de la Mobilrom pe data de 22 iulie 1999. Este asadar montat vis-a-vis de Lido, pe fata service-ului auto Ciclop !



*HW equipment*

* BTS Alcatel M5M | 2 TRX
* MWALFO LC 23 ⇨ BI\_087 Center\_08 | 16 Mbps

Din pacate tot nu am idee despre ce model de antena este vorba, se vede totusi pe eticheta indicatia France, gama de frecvente 872-960 MHz, plus aparent ceva 975 829… seamana asadar foarte tare a ceva Kathrein, însa nu am putut sa gasesc niciodata vreo informatie dspre acest tip de antene ultra-vechi !

|  |
| --- |
| BA\_List  |
| 64 / 65 / 70 / 72 / 76 / 81 / 85 / 86 / 89 / 124 | 625 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAR | 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| Test 7 | EA | 2Ter MB2 |

|  |  |
| --- | --- |
| Not Barred |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T3212 | 60 | BSIC 41 |

|  |  |
| --- | --- |
| PRP | 5 |
| DSF | 18 |

|  |  |
| --- | --- |
| MTMS-TXPWR-MAX-CCH | 5 |33 dBm |

|  |  |
| --- | --- |
| BABS-AG-BLKS-RES | 3 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAI | 103 |

|  |  |
| --- | --- |
| CNCCCH configuration | 0 |Not Combined |

|  |  |
| --- | --- |
| RAC | 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| CRH | 8 |