****

**Pasaj Unirii |037**

**Str. Dimitrie Cantemir nr°2**



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BCCH** | **Afiseaza** | **LAC** | **CID** | **TRX** | **Diverse** |
| **5** | Cantemir | 11142 | 10372 | 3  FH 5 / 25 / 46 | RAM 111 dBm |
| **20** | Unirii | 10371 | 6  FH 20 / 23 / 34 / 43 / 52 / 54 |
| **641** | - | 10375 | 4  FH 641 / 655 / 657 / 659 | RAM 111 dBm  Barred |
| **647** | 10376 | 1  647 |

Zona pietei Unirii a fost probabil acoperita în 1997 cu ajutorul acestui site – amplasat la extremitatea sa Sudica (la iesirea pe bulevardul Dimitrie Cantemir), ajutat de colegul sau macro 038 Calarasi amplasat ceva mai în Est (în afara pietei)…

*SW configuration*

Nu puteam suna deloc de pe celulele 1800MHz, primeam tot timpul Network Busy (error 44) ! Nu este prima data când vad treba asta, ori asa este parametrata reteaua... ori celulele erau complet moarte de congestionate ce erau !

Pe 3G în log-urile CellTrack am vazut ca 6630-ul meu nu a stat, prin zona Pietei Unirii, decât pe sectorul Nordic (32011 / 10371)...

|  |
| --- |
| BA\_List 5 |
| 5 / 7 / 9 / 11 / 13 / 15 / 18 / 20 / 27 / 31 / 33 / 35 / 37 / 39 / 48 / 57 / 58 / 59  |  641 / 647 / 653 |

|  |
| --- |
| BA\_List 20 |
| 1 / 3 / 5 / 7 / 9 / 11 / 13 / 15 / 18 / 20 / 27 / 29 / 31 / 33 / 35 / 37 / 39 / 48 / 57 / 59 / 61  |  639 / 641 / 643 / 645 / 647 / 651 / 653 / 687 |

|  |
| --- |
| BA\_List 641 |
| 639 / 643 / 645 / 647 / 649 / 651 / 653 / 687  |  1 / 5 / 7 / 9 / 11 / 13 / 15 / 18 / 20 / 29 / 31 / 33 / 35 / 37 / 39 / 57 / 59 |

|  |
| --- |
| BA\_List 647 |
| 637 / 641 / 645 / 649 / 653 |  1 / 7 / 9 / 11 / 13 / 15 / 18 / 20 / 31 / 33 / 35 / 37 / 39 / 48 / 57 |

|  |  |
| --- | --- |
| Test 7 |GSM |DCS | EAHC B | 2Ter MB1 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAR | 2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T3212 | 40 | BSIC 35 |

|  |  |
| --- | --- |
| MT |GSM |DCS  MS-TXPWR-MAX-CCH | 5 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| PRP | 4 |
| DSF | 22 |

|  |  |
| --- | --- |
| BA |GSM |DCS  BS-AG-BLKS-RES | 1 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| CN |GSM |DCS  CCCH configuration | 0 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAI |G|D | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAC |G|D | 6 |

|  |  |
| --- | --- |
| CRH |GSM |DCS | 8 |