****

**Piata Unirii Micro 1 |BI\_629**

 **Panoul de afisaj cu LED-uri din Piata Unirii – zona intersectiei cu Bd. Corneliu Coposu**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **BCCH** | **LAC** | **CID** | **TRX** | **Diverse** |
| **611** | 100 | 46291 | 4H602, H611, H629, H631 | EDGE | RAM -96 dBm |



 **Fresh**

Iata un site care a suferit o metamorfoza majora fata de ultima mea vizita aici, acum un an (februarie 2010) : pe atunci aveai un simplu Kathrein 800 10046 care îsi avea *feederul* iesind din pamânt – deci presupun ca îsi „sugea” semnalul din metrou (din pacate nu apucasem sa monitorizez nimic, însa probabil mostenise acelasi ID ca site-ul din metrou – adica BI\_861 Piata Unirii 2 care se întinde chiar pe sub el)...

Insa undeva pe la începutul anului 2011 a fost transformat într-un site *stand-alone*, prin implementarea a doua proprii BTS-uri 2G, plus un NodeB si un LINK catre istoricul site macro din partea sudica a Pietei Unirea. Si asa a aparut acest nou ID, care respecta aparenta logica a site-urilor montate pe panouri cu LED – care par sa aiba ID-uri din gama BI\_62x sau BI\_63x...

Per total este un site foarte misto’, totul fiind la vedere si accesibil : BTS-urile, *Combinerele* DualBand Kathrein...

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WCDMA 12 | LAC 1010 | CID 16291 | Intracells 13 | CID 1064867 | RNC id 16 |



*HW equipment*

* BTS Alcatel M5M + M5M | 2 + 2 TRX
* NodeB Huawei
* Kathrein 742 222 | XXPol A-Panel 870–960 & 1710–2170MHz / 65° & 60° / 12.5 & 14dBi / Combiner
* MWALFO ⇨ BI\_105 Center\_25 | 8 Mbps

Iata ca si antena Kathrein a fost înlocuita, probabil nu prea le convenea faptul ca era un model VVPol (deci un singur *feeder*)...

|  |
| --- |
| BA\_List  |
| 575 / 577 / 581 / 583 / 593 / 595 / 600 / 601 / 604 / 605 / 607 / 620 / 631 / 632 / 63565 / 67 / 70 / 72 / 73 / 74 / 76 / 77 / 82 / 83 / 86 / 87 / 89 / 122 / 124 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAR | 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| Test 7 | EA | 2Ter MB2 |

|  |  |
| --- | --- |
| Not Barred |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T3212 | 60 | BSIC 31 |

|  |  |
| --- | --- |
| PRP | 5 |
| DSF | 18 |

|  |  |
| --- | --- |
| MTMS-TXPWR-MAX-CCH | 0 |30 dBm |

|  |  |
| --- | --- |
| BABS-AG-BLKS-RES | 3 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAI | 101 |

|  |  |
| --- | --- |
| CNCCCH configuration | 0 |Not Combined |

|  |  |
| --- | --- |
| RAC | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| CRH | 8 |