****

**Piata Unirii Micro 2 |BI\_630**

**NEW| Panoul de afisaj cu LED-uri din zona Piata Unirii – din fata cladirilor SITRACO**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **BCCH** | **LAC** | **CID** | **TRX** | **Diverse** |
| **604** | 100 | 46301 | 2  H599, H604 | RAM -96 dBm |



Seamana foarte mult cu colegul sau BI\_629 construit pe celalalt panou cu LED-uri din zona (în fata Unirea Shopping Center / zona McDonald’s... doar ca site-ul acela are si 3G) asadar probabil tot pe la începutul anului 2011, implementarea pe aceste panouri cu publicitare LED-uri (care în ultimul timp au rasarit ca ciupercile prin Capitala) fiind aparent foarte la moda pentru Orange în aceasta perioada ! Este situat în partea sudica în Pietei, pe malul de Sud al Dâmbovitei imediat dupa pod – la intersectia Dimitrie Cantemir / splaiul Unirii – în fata blocurilor Sitraco

*HW equipment*

* BTS Alcatel M5M | 2 TRX
* MWALFO ⇨ BI\_510 Financial Plazza | 8 Mbps

*SW configuration*

Era THR-uit saracu’ (16H30)... chiar daca vad ca baitii si-au permis câteva fantezii în parametraje, setând CCCH\_Conf pe Combined ca si cum ar fi fost un site Barred, asta probabil din cauza capacitatilor reduse...

|  |
| --- |
| BA\_List |
| 575 / 577 / 585 / 593 / 595 / 597 / 600 / 601 / 611 / 622 / 631 | 65 / 66 / 69 / 70 / 72 / 73 / 74 / 76 / 77 / 83 / 86 / 89 / 122 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAR | 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| Test 7 | EA | 2Ter MB2 |

|  |  |
| --- | --- |
| Not Barred |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T3212 | 60 | BSIC 30 |

|  |  |
| --- | --- |
| PRP | 5 |
| DSF | 18 |

|  |  |
| --- | --- |
| MT  MS-TXPWR-MAX-CCH | 0 |30 dBm |

|  |  |
| --- | --- |
| BA  BS-AG-BLKS-RES | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAI | 101 |

|  |  |
| --- | --- |
| CN  CCCH configuration | 1 |Combined |

|  |  |
| --- | --- |
| RAC | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| CRH | 8 |