****

**Metrou Grozavesti |3107**



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BCCH** | **Afiseaza** | **LAC** | **CID** | **TRX** | **Diverse** |
| **61** | Metrou Grozavesti | 11142 | 31071 | 2  H56, H61 | 2Ter 0  CRO 6 |

Si aici s-a ajuns târziu cu acoperirea GSM, Vodafone aducând semnalul 2G abia pe durata verii 2006

Dupa cum ne-au obisnuit deja, sunt din nou singurii care ofera si acoperire 3G, probabil de prin 2009...

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WCDMA 36 | LAC 32022 | CID 31071 | Cells 8 + 1 | CID lung 209877343 | RNC id 3202 |



S3 catre Petrache Poenaru | S2 catre Eroilor **+** schimbare de LAC (⇨ 32011) !

*Despre statie*

*Alături de Petrache Poenaru, ea deservește complexul studențesc Regie ; de asemenea, aici se află centrul comercial Carrefour Orhideea. Face parte din primul tronson construit pe magistrala M1 – de o lungime de 8,1 km și cu 6 stații – deschis publicului pe data de 19 noiembrie 1979*

*Overall HW equipment*

* 2x *Kathrein 738 445* | VPol BiDir 824-960 & 1710-2170 MHz / 65° / 5dBi
* 2x *Kathrein 800 10046* | VVPol F-Panel 824–960 & 1710–2170 MHz / 90° & 82° / 10 & 11dBi / Combiner

Ai asadar montate minim un BiDir Kathrein, dupa câtiva zeci de metri urmeaza Kathrein-urile F-Panel (poza), si dupa înca câtiva zeci de metri dai din nou peste un BiDir Kathrein – toate acestea fiind fixate pe peretele peronului în sensul catre Eroilor. Cât despre RBS-ul Vodafone, parca tot a un mic RBS 2302 demontat de cine stie de pe unde miroase...

|  |  |
| --- | --- |
| BA\_List | |
|  | 7 / 11 / 54 / 58 / 61 |
|  | **Eroilor BCCH 58 | Petrache Poenaru BCCH 54** |
|  | BA\_List extrem de scurt : de afara nu se declara decât BCCH 7 / 11 de la 019 Grozavesti (site-ul macro care îti domina toata zona) ! Vei ateriza în LAC 11110, si de aceea nu au declarat si S3 (BCCH 15) de la 4580 Institutul de Chimie – pentru a-ti evita o plimbarica inutila între LAC-urile 11142 ⇨ 11132 ⇨ 11110… |

|  |  |
| --- | --- |
| RAM | -111 dBm |

|  |  |
| --- | --- |
| RAR | 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| Test 7 | EAHC B | 2Ter 0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T3212 | 40 | BSIC 24 |

|  |  |
| --- | --- |
| MT  MS-TXPWR-MAX-CCH | 5 |33 dBm |

|  |  |
| --- | --- |
| PRP | 2 |
| DSF | 45 |

|  |  |
| --- | --- |
| BA  BS-AG-BLKS-RES | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| CN  CCCH configuration | 0 |Not Combined |

|  |  |
| --- | --- |
| RAI | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| CRH | 8 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAC | 6 |

****

**Metrou Grozavesti |BI\_690**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BCCH** | **LAC** | **CID** | **TRX** | **Diverse** | |
| **82** | 100 | 6901 | 2  H74, H82 | EDGE | RAM -109 dBm |



Orange a adus acoperire aici la fel de târziu, aparent dupa VDF – abia prin anul 2007

... ceea ce m-i se pare totusi destul de incredibil, tinând cont de faptul ca centrul comercial Orhideea este chiar peste strada !

*HW equipment*

* BTS Alcatel M4M | 2 TRX

Cica site-ul ar fi fost lansat (în 2007) cu o vechitura de Evolium A910, ceea ce ma cam mira – dar cum probabil aveau pe stoc o tona de astfel de BTS-uri din diferitele swap-uri... Acum avem tot doua TRX-uri (ccea ce nu prea pare suficient, pentru ca am prins Half-Rate) deci este posibil sa fi ramas tot cu vechitura aceea de M4M – EDGE *enabled* !?

|  |  |
| --- | --- |
| BA\_List | |
|  | 66 / 67 / 70 / 72 / 73 / 77 / 78 / 80 / 81 / 82 / 83 / 84 / 85 / 123 | 617 |
|  | **Eroilor BCCH 85 | Petrache Poenaru BCCH 66** |
|  | Trebuie declarat sectorul 3 al site-ului BI\_090 Center\_14 pe BCCH 123 / 617, plus sectorul 2 al lui BI\_296 Densif3\_24 pe BCCH 72. Si eventual, ca sa te afli în vorba, si sectorul 1 al lui BI\_120 Suburb\_15 Rectorat Politehnica pe BCCH 70  Iesind la suprafata vei descoperi cu placere ca ramâi în acelasi LAC ! |

|  |  |
| --- | --- |
| Test 7 | EA C | 2Ter MB1 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAR | 2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T3212 | 60 | BSIC 40 |

|  |  |
| --- | --- |
| MT  MS-TXPWR-MAX-CCH | 5 |33 dBm |

|  |  |
| --- | --- |
| PRP | 5 |
| DSF | 18 |

|  |  |
| --- | --- |
| BA  BS-AG-BLKS-RES | 3 |

|  |  |
| --- | --- |
| CN  CCCH configuration | 0 |Not Combined |

|  |  |
| --- | --- |
| RAI | 103 |

|  |  |
| --- | --- |
| CRH | 10 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAC | 1 |

****

**Drumul\_Tab\_M\_MI |BU960 8**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BCCH** | **LAC** | **CID** | **TRX** | **Diverse** | |
| **e12** | 7020 | 9608 | SFH  H975 – H1001 | TA 24 | RAM 111 – CRO 30 |



Cei de la Cosmote au început acoperirea metroului (abia) prin primavara 2007, iar pe 22 iulie au emis un comunicat de presa prin care anuntau ca au terminat extindera retelei în metrou – toate cele 42 de statii fiind *désormais* acoperite. Asadar aceasta statie a primit probabil semnal undeva pe durata acelei veri 2007…

|  |  |
| --- | --- |
| BA\_List | |
|  | e4 / e6 / e8 / e10 / e13 / e15 / e17 / e18 / e20 / e22 / e23 | 513 / 515 / 516 / 518 / 520 / 525 / 527 / 529 / 530 / 531 / 534 |
|  | **Eroilor Same cell | Petrache Poenaru BCCH e20** (S7) |
|  | Când vei iesi la suprafata (LAC 7040) vei fi aproape obligatoriu preluat de sectorul 2 al lui BU244 Caminu pe BCCH e15 / 530 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAR | 4 |

|  |  |
| --- | --- |
| Test 7 | EAHC | 2Ter MB2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T3212 | 40 | BSIC 31 |

|  |  |
| --- | --- |
| MT  MS-TXPWR-MAX-CCH | 5 |33 dBm |

|  |  |
| --- | --- |
| PRP | 4 |
| DSF | 22 |

|  |  |
| --- | --- |
| BA  BS-AG-BLKS-RES | 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| CN  CCCH configuration | 0 |Not Combined |

|  |  |
| --- | --- |
| RAI | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAC | 4 |

|  |  |
| --- | --- |
| CRH | 10 |