****

**Metrou Semanatoarea |3108**



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BCCH** | **Afiseaza** | **LAC** | **CID** | **TRX** | **Diverse** |
| **54** | Semanatoarea | 11142 | 31081 | 2  H50, H54 | 2Ter 0  CRO 6 |

Si aici s-a ajuns târziu cu acoperirea GSM, Vodafone aducând semnal 2G abia pe durata verii 2006

Sunt însa din nou singurii care ofera si acoperire 3G, probabil de prin 2009...

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WCDMA 33 | LAC 32022 | CID 31081 | Cells 13 + 1 | CID lung 209877353 | RNC id 3202 |



S2 catre Grozavesti | S3 catre Crângasi

*Despre statie*

Petrache Poenaru (denumită între 1979 și 2009 Semănătoarea) este o stație de metrou din București, ce deservește, printre altele, Complexul Studențesc Regie. Face parte din primul tronson construit pe magistrala M1 – de o lungime de 8,1 km și cu 6 stații – deschis publicului pe data de 19 noiembrie 1979

*Overall HW equipment*

* RBS 2302 | 2 TRX

Doua antene Kathrein Dualband pe acest peron (catre Grozavesti) la mijloc pe perete – montate spate în spate pentru acoperirea peronului spre stânga / dreapta, plus un BiDir Kathrein fixat în stanga lor : montajul este deci asemanator cu cel fotografiat în statia Grozavesti. In sensul catre Crângasi, dupa ce ai iesit cu metroul din statie se vede pe stânga un local tehnic în care parca am zarit un RBS 2302 îngalbenit...

|  |  |
| --- | --- |
| BA\_List | |
|  | 15 / 20 / 37 / 39 / 53 / 54 / 56 / 57 / 61 |
|  | **Grozavesti BCCH 61 | Crângasi BCCH 56** |
|  | Avem cel putin declarat indispensabilul BCCH 15 care corespunde sectorului de la 2053 Regie care emite catre iesirea metroului.  La suprafata esti *full* LAC 11110 ! |

|  |  |
| --- | --- |
| RAM | -111 dBm |

|  |  |
| --- | --- |
| RAR | 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| Test 7 | EAHC B | 2Ter 0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T3212 | 40 | BSIC 25 |

|  |  |
| --- | --- |
| MT  MS-TXPWR-MAX-CCH | 5 |33 dBm |

|  |  |
| --- | --- |
| PRP | 2 |
| DSF | 45 |

|  |  |
| --- | --- |
| BA  BS-AG-BLKS-RES | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| CN  CCCH configuration | 0 |Not Combined |

|  |  |
| --- | --- |
| RAI | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| CRH | 8 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAC | 6 |

****

**Metrou Semanatoarea |BI\_689**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BCCH** | **LAC** | **CID** | **TRX** | **Diverse** | |
| **66** | 100 | 6891 | 2  **No FH|** 66 / 87 | EDGE | RAM -109 dBm |



Orange a adus acoperire aici la fel de târziu, aparent dupa VDF – abia prin anul 2007

*HW equipment*

* BTS Alcatel M4M | 2 TRX

Cica site-ul ar fi fost lansat (în 2007) cu o vechitura de Evolium A910, ceea ce ma cam mira – dar cum probabil aveau pe stoc o tona de astfel de BTS-uri din diferitele swap-uri... Acum avem tot doua TRX-uri deci este posibil sa fi ramas tot cu vechitura aceea de M4M – EDGE *enabled* !? Testul în comunicatie m-i s-a derulat în EFR, si am remarcat ca aici poti receptiona pe la -100 dBm si BCCH-ul 82 din statia Grozavesti...

|  |  |
| --- | --- |
| BA\_List | |
|  | 66 / 67 / 70 / 71 / 72 / 74 / 80 / 82 / 83 / 122 | 583 |
|  | **Grozavesti BCCH 82 | Crângasi BCCH 70** |
|  | Trebuie obligatoriu declarat site-ul BI\_933 D6.2M\_2 Regie, este nevoie numai de S3 adica BCCH 80 / 583  Iesind la suprafata te vei izbi din plin de LAC 140 ! |

|  |  |
| --- | --- |
| Test 7 | EA | 2Ter MB1 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAR | 2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T3212 | 60 | BSIC 2 | RLT 20 |

|  |  |
| --- | --- |
| MT  MS-TXPWR-MAX-CCH | 5 |33 dBm |

|  |  |
| --- | --- |
| PRP | 5 |
| DSF | 18 |

|  |  |
| --- | --- |
| BA  BS-AG-BLKS-RES | 3 |

|  |  |
| --- | --- |
| CN  CCCH configuration | 0 |Not Combined |

|  |  |
| --- | --- |
| RAI | 103 |

|  |  |
| --- | --- |
| CRH | 8 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAC | 1 |

****

**Drumul\_Tab\_M\_MI |BU960 7**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BCCH** | **LAC** | **CID** | **TRX** | **Diverse** | |
| **e20** | 7020 | 9607 | SFH  H975 – H1001 | TA 27 | RAM 111 – CRO 30 |



Cei de la Cosmote au început acoperirea metroului (abia) prin primavara 2007, iar pe 22 iulie au emis un comunicat de presa prin care anuntau ca au terminat extindera retelei în metrou – toate cele 42 de statii fiind *désormais* acoperite. Asadar aceasta statie a primit probabil semnal undeva pe durata acelei veri 2007…

|  |  |
| --- | --- |
| BA\_List | |
|  | e7 / e8 / e10 / e12 / e14 / e17 / e18 | 519 / 528 / 532 / 534 |
|  | **Grozavesti BCCH e12** (S8) **| Crângasi Same cell** |
|  | Pentru a asigura iesirea la suprafata trebuie obligatoriu declarat site-ul BU298 Regie prin intermediul sectorului S3 cu BCCH e18 / 519  Afara vei ateriza în plin LAC 7040 ! |

|  |  |
| --- | --- |
| RAR | 4 |

|  |  |
| --- | --- |
| Test 7 | EAHC | 2Ter MB2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T3212 | 40 | BSIC 31 |

|  |  |
| --- | --- |
| MT  MS-TXPWR-MAX-CCH | 5 |33 dBm |

|  |  |
| --- | --- |
| PRP | 4 |
| DSF | 22 |

|  |  |
| --- | --- |
| BA  BS-AG-BLKS-RES | 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| CN  CCCH configuration | 0 |Not Combined |

|  |  |
| --- | --- |
| RAI | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAC | 4 |

|  |  |
| --- | --- |
| CRH | 10 |