****

**D3M Hotel Dorobanti |BI\_869**

 **Microcell| Bd. Dacia n°39**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **BCCH** | **LAC** | **CID** | **TRX** | **Diverse** |
| **88** | 100 | 18691 | 2H88 , H122 | EDGE | RAM -101 dBmNot Barred |
| **634** | 48691 | 2H634, H636 | No EDGE | RAM -48 dBmBarred |

Lans

At

Site pornit pe 27 septembrie 1999, tot pe durata vestitei faze de densificare microcelulara D3M. Este montat pe coltul cladirii exact dinaintea ASE-ului (deci pe trotuarul opus hotelului Howard Jaohnson), între BRD si Costa Coffee...

*HW equipment*

* BTS Alcatel M5M | 2 TRX |GSM
* BTS Alcatel M5M | 2 TRX |DCS
* Kathrein 741 316 | XXPol A-Panel 870–960 & 1710–1880MHz / 65° & 65° / 12.5 & 13dBi / Combiner

|  |
| --- |
| BA\_List 88 |
| 66 / 67 / 69 / 71 / 72 / 73 / 74 / 75 / 76 / 79 / 80 / 86 / 88 / 89 / 123 / 124 | 581 / 585 / 589 / 599 / 632 / 634 |

|  |
| --- |
| BA\_List 634 |
| 581 / 585 / 589 / 591 / 622 / 627 | 66 / 67 / 69 / 71 / 72 / 73 / 74 / 75 / 76 / 79 / 84 / 86 / 88 / 89 / 123 / 124 |

|  |  |
| --- | --- |
| Test 7 |GSM |DCS | EA | 2Ter MB2 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAR | 2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T3212 | 60 | BSIC 29 |

|  |  |
| --- | --- |
| MT |GSM |DCSMS-TXPWR-MAX-CCH | 5 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| PRP | 5 |
| DSF | 18 |

|  |  |
| --- | --- |
| BA |GSM |DCSBS-AG-BLKS-RES | 3 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| CN |GSM |DCSCCCH configuration | 0 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAI |G|D | 103 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAC |G|D | 2 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| CRH |GSM |DCS | 8 6 |