****

**D4M Maria Rosetti |BI\_839**

 **Microcell| Str. Maria Rosetti n°7-9**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **BCCH** | **LAC** | **CID** | **TRX** | **Diverse** |
| **124** | 100 | 8391 | 2H83, H124 | EDGE | RAM -101 dBm |



Uite si un microcell din a doua faza de densificare cu *microcell*-uri în Capitala – D4M (au fost lansate în total doar 9 microcelule, fata de 33 pe durata fazei precedente), acest site fiind asadar pornit pe 5 mai 2000. Aici antena omnidirectionala este montata foarte foarte sus, aproape de acoperis !

Sus pe bloc ai site-urile macrocelulare Orange BI\_088 Center\_09, Vodafone 3531 Icoanei si Cosmorom BU134 Maria Rosetti ! Iar pe înalta cladire Maria Rosetti Tower din fata se pare ca Orange ar vrea sa-si construieasca site-ul BI\_025 TransNodal Maria Rosetti, însa pentru moment nu este nimic acolo.

*HW equipment*

* BTS Alcatel M5M | 2 TRX

Omnidirectionalul Kathrein este montat sub etajul 2 – deasupra supermarket-ului OK, iar BTS-ul este usor vizibil în gangul care da acces la parkingul din spatele blocului... însa din pacate nu m-am putut apropia pentru ca grilajul era închis...

|  |
| --- |
| BA\_List  |
| 64 / 66 / 67 / 71 / 75 / 77 / 78 / 82 / 85 / 86 / 89 / 124 | 581 / 589 / 607 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAR | 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| Test 7 | EA | 2Ter MB2 |

|  |  |
| --- | --- |
| Not Barred |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T3212 | 60 | BSIC 31 |

|  |  |
| --- | --- |
| PRP | 5 |
| DSF | 18 |

|  |  |
| --- | --- |
| MTMS-TXPWR-MAX-CCH | 5 |33 dBm |

|  |  |
| --- | --- |
| BABS-AG-BLKS-RES | 3 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAI | 103 |

|  |  |
| --- | --- |
| CNCCCH configuration | 0 |Not Combined |

|  |  |
| --- | --- |
| RAC | 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| CRH | 8 |