****

**D4M CA Rosetti |BI\_840**

 **Microcell| Strada C.A. Rosetti n°36A**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **BCCH** | **LAC** | **CID** | **TRX** | **Diverse** |
| **89** | 100 | 8401 | 2H87, H89 | EDGE | RAM -101 dBm |



Acest site a fost lansat aproape concomitent – pe 10 mai 2000 – cu celalalt microcell din zona Rosetti (BI\_839) ; Kathrein-ul omnidirectional este fixat pe fatada blocului situat exact în intersectia strazilor Rosetii cu Jean Louis Calderon

*HW equipment*

* BTS Alcatel M5M | 2 TRX

|  |
| --- |
| BA\_List  |
| 64 / 67 / 75 / 77 / 79 / 85 / 86 / 88 / 122 / 124 | 622 / 625 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAR | 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| Test 7 | EA | 2Ter MB2 |

|  |  |
| --- | --- |
| Not Barred |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T3212 | 60 | BSIC 9 / RLT 20 |

|  |  |
| --- | --- |
| PRP | 5 |
| DSF | 18 |

|  |  |
| --- | --- |
| MTMS-TXPWR-MAX-CCH | 5 |33 dBm |

|  |  |
| --- | --- |
| BABS-AG-BLKS-RES | 3 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAI | 103 |

|  |  |
| --- | --- |
| CNCCCH configuration | 0 |Not Combined |

|  |  |
| --- | --- |
| RAC | 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| CRH | 8 |