****

**D6M\_9 Batistei |BI\_931**

 **Microcell| Str. Jean Louis Calderon n°33**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **BCCH** | **LAC** | **CID** | **TRX** | **Diverse** |
| **86** | 100 | 19311 | 2H86, H124 |  EDGE | RAM -96 dBmNot Barred | 2Ter 0 |
| **600** | 49311 | 2H580, H600 |  EDGE ! | RAM -48 dBmBarred |  **BCCH ascuns** |

Lans

At

In mod curios nu se precizeaza data pornirii, însa vad ca faza D6M a avut loc între noiembrie 2001 si martie 2002 (7 *microcells* în total, dintre care 2 în Bucuresti). Site-ul este întradevar mai degraba situat pe strada Jean Louis Calderon – si nu pe strada Batistei (n°18) asa cum se precizeaza în unele liste oficiale ; antena este montata pe cladirea cu parter de caramida rosie, pe coltul care da pe strada General Praporgescu

*HW equipment*

* BTS Alcatel M5M | 2 TRX |GSM
* Kathrein 800 10046 | VVPol F-Panel 824–960 & 1710–2170MHz / 90° & 82° / 10 & 11dBi / Combiner
* MW9438 AWY ⇨ BI\_502 BSC Dorobanti | 8 Mbps

Se mai spune (lista din 2007) ca ar exista si o antena LMDS montata pe acoperisul de tabla... nu am idee despre ce o fi vorba !

|  |
| --- |
| BA\_List 86 |
| 64 / 65 / 70 / 71 / 73 / 75 / 78 / 80 / 84 / 87 / 88 / 89 / 122 |

|  |
| --- |
| BA\_List 600 |
| 575 / 587 / 594 / 597 / 609 / 615 / 616 | 64 / 65 / 70 / 71 / 73 / 75 / 78 / 80 / 84 / 86 / 87 / 88 / 89 / 122 |

|  |  |
| --- | --- |
| Test 7 |GSM | EA | 2Ter 0 |
|  |DCS |  EA | 2Ter MB2 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAR | 2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T3212 | 60 | BSIC 6 / RLT 20 |

|  |  |
| --- | --- |
| MT |GSM |DCSMS-TXPWR-MAX-CCH | 5 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| PRP | 5 |
| DSF | 18 |

|  |  |
| --- | --- |
| BA |GSM |DCSBS-AG-BLKS-RES | 3 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| CN |GSM |DCSCCCH configuration | 0 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAI |G|D | 101 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAC |G|D | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| CRH |GSM |DCS | 6 8 |