****

**Vulcan |3307 |9126 MW**

**Pavilion Administrativ| Str. Sebastian n°88**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BCCH** | **Afiseaza** | **LAC** | **CID** | **TRX** | **Diverse** | | |
| **7** | Progresului | 11142 | 33072 | 4  FH 7 / 25 / 36 / 51 | MB1 | CRH 4 | RAM -111 |
| **11** | Sebastian | 33073 | 5  FH 11 / 16 / 26 / 58 / 60 | CRH 8 |
| **18** | 33071 | 5  FH 18 / 21 / 23 / 32 / 42 / 53 | MB2 | CRH 4 |
| **639** | - | 33075 | 2  639 / 657 | MB2 | CRH 8 | RAM -111  Barred |
| **645** | 33076 | 2  645 / 663 | MB1 | CRH 4 |
| **651** | 33077 | 2  651 / 669 | CRH 8 |



Si cei de la Connex au deci aici un site de TRANS – site care mai precis la origini pare sa fi fost chiar MW *only*, si abia ulterior sa fi fost upgraduit si cu ceva antene GSM. Este totusi putin straniu (e prima data când se întâmpla) faptul ca nu gasesc ID-ul GSM decât în lista Google Earth de prin vara 2006 si cea din septembrie 2008 ; în lista din octombrie 2009 si în celelalte liste nu se mentioneaza absolut nimic despre ID-ul 3307, îl gasesti doar pe cel MW ! E straniu pentru ca site-ul este demult si cu sectoriale GSM, eu îl monitorizasem deja în vara 2006 (pe atunci avea deja 1800MHz dar era în LAC 11110)…

*HW equipment*

Remarci ca sunt 4 sheltere acolo : am impresia ca cele montate fata în fata (sus în poza) ar fi ale Connex-ului (sunt reliate între ele, au actipildurile acelea galbene de atentionare specifice Connex-ului, plus ca vezi cu ies o multime de fedderi prin tremia celui din fata – feederi destinati probabil celor 2 sectoare CNX de pe latura aceea a cladirii)... iar cele ceva mai maricele si montate unul lânga celalalt (jos în poza) sunt ale MobilRom-ului

Este totusi interesant ca au avut nevoie sa instaleze 2 sheltere : pe partea GSM au 20 de TRX-uri deci probabil mai mult de 2 RBS-uri Ericsson 2206 nu cred sa aiba, dar e adevarat ca sunt pe acolo pe terasa si destule MW-uri Ericsson (care numai ale lor pot fi) plus ceva Nec-uri (dar care pot fi si Orange). Este întradevar un site de transmisiuni, dar nu cred totusi sa fie si un BSC... nu cred chiar deloc !

*SW configuration*

Nu puteam suna deloc de pe celulele 1800MHz, primeam tot timpul *Network Busy* (error 44) ! Nu este prima data când vad treba asta, si în plus si data trecuta în februarie 2010 am avut exact aceasi problema : probabil ca asa sunt parametrate celulele, sa nu acepte decât Handovere...

|  |
| --- |
| BA\_List 7 |
| 1 / 5 / 7 / 9 / 11 / 13 / 15 / 18 / 20 / 24 / 26 / 31 / 33 / 35 / 37 / 39 / 42 / 53 / 57 / 59 / 61 / 62 | 639 / 643 / 645 / 651 / 691 |

|  |
| --- |
| BA\_List 11 |
| 5 / 7 / 9 / 11 / 13 / 15 / 18 / 20 / 31 / 33 / 35 / 37 / 39 / 53 / 57 / 61 | 639 / 645 / 651 / 691  Emite spre parcul Sebastian |

|  |
| --- |
| BA\_List 18 |
| 1 / 5 / 7 / 9 / 11 / 13 / 15 / 18 / 20 / 33 / 35 / 37 / 39 / 59 / 61 / 62 | 639 / 641 / 645 / 651 / 691  Emite spre intersectia Sebastian - 13 Septembrie |

|  |
| --- |
| BA\_List 639 |
| 639 / 641 / 645 / 651 / 691 | 1 / 5 / 7 / 9 / 11 / 13 / 15 / 18 / 20 / 33 / 35 / 37 / 39 / 59 / 60 / 61 |

|  |
| --- |
| BA\_List 645 |
| 639 / 641 / 643 / 651 / 691 / 693 | 5 / 7 / 9 / 11 / 13 / 15 / 18 / 20 / 24 / 31 / 33 / 35 / 37 / 39 / 53 / 59 / 61 |

|  |
| --- |
| BA\_List 651 |
| 639 / 645 / 691 / 693 / 695 | 5 / 7 / 9 / 11 / 13 / 15 / 18 / 20 / 31 / 33 / 35 / 37 / 39 / 53 / 57 / 61 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAM |GSM |DCS | -111 dBm |

|  |  |
| --- | --- |
| RAR | 2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T3212 | 40 | BSIC 61 / 57 | RLT 16 |

|  |  |
| --- | --- |
| MT |GSM |DCS  MS-TXPWR-MAX-CCH | 5 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| PRP | 4 |
| DSF | 22 |

|  |  |
| --- | --- |
| BA |GSM |DCS  BS-AG-BLKS-RES | 1 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| CN |GSM |DCS  CCCH configuration | 0 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAI |G|D | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAC |G|D | 6 |