****

**Sebastian |067**

**Str. Sergent Major Vasile Topliceanu n°15 – Bl. P42B**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BCCH** | **Afiseaza** | **LAC** | **CID** | **TRX** | **Diverse** | | |
| **15** | Sebastian | 11110 | 10673 | 4  FH 4 / 15 / 44 / 47 | MB1 | CRH 8 | RAM -111 |
| **33** | 10671 | 5  FH 12 / 22 / 33 / 49 / 54 | MB2 | CRH 4 |
| **37** | 10672 | 5  FH 8 / 23 / 37 / 40 / 52 | MB1 | CRH 8 |
| **641** | - | 10675 | 2  H641, H659 | MB2 | CRH 8 | RAM -111  Barred |
| **647** | 10676 | 2  H647, H665 | MB1 |
| **653** | 10677 | 2  H653, H671 |



*Big one. Big and old one* ! Acesta este probabil site-ul lor istoric din zona Sebastian !



*HW equipment*

Solid site ! Se vede ca au un shelter (cel din „fata” blocului, în poze în dreapta – se vede ca este mai vechi si seamana foarte tare cu cele instalate la BSC-ul Orange Vulcan), plus un alt RBS 2106 *outdoor* (probabil pentru partea 1800MHz). Se sectorul S1 catre Nord (emite spre zona intersectiei Sebastian / 13 Septembrie) vad ca au înlocuit vechiul model de RRU Huawei cu noua versiune...

*SW configuration*

Iata ca acest BTS a fost introdus în LAC 11110, si nu în 11142 asa cum este restul zonei catre Est ! Asadar aici se situeaza frontiera Vest / Est a LAC-urilor 11110 / 11142, între acest BTS si cel de pe BSC-ul Orange Vulcan (ID 3307, LAC 11142) ! De aceea si CRH-urile, care sunt setate diferentiat în functie de sectoare, asta pe ambele site-uri...

DCS in BA\_Lists

* BCCH 15 celulele 641 / 647 / 653 / 691 / 695 / 697
* BCCH 33 celulele 639 / 641 / 647 / 653 / 691
* BCCH 37 celulele 641 / 647 / 653 / 691 / 695
* BCCH 641 celulele 639 / 641 / 643 / 647 / 651 / 653 / 691
* BCCH 647 celulele 641 / 653 / 691 / 695
* BCCH 653 celulele 641 / 647 / 691 / 695 / 697

|  |  |
| --- | --- |
| RAM |GSM |DCS | -111 dBm |

|  |  |
| --- | --- |
| RAR | 2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T3212 | 40 | BSIC 57 / 59 | RLT 16 |

|  |  |
| --- | --- |
| MT |GSM |DCS  MS-TXPWR-MAX-CCH | 5 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| PRP | 4 |
| DSF | 22 |

|  |  |
| --- | --- |
| BA |GSM |DCS  BS-AG-BLKS-RES | 1 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| CN |GSM |DCS  CCCH configuration | 0 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAI |G|D | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAC |G|D | 6 |

****

**Sebastian - Popovici |BI\_578**

**NEW| Str. Sergent Major Vasile Topliceanu n°15 – Bl. P42B**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BCCH** | **LAC** | **CID** | **TRX** | **Diverse** | |
| **70** | 110 | 15781 | SFH  H91 – H118 | 3\*1 | BSIC 26 | RAM -109 dBm  EA – MB 2 |
| **79** | 25781 | SFH  H92 – H119 | 3\*1 |
| **88** | 35781 | SFH  H93 – H120 | 3\*1 |
| **608** | 55781 | 2  H608, H610 | BSIC 26 | RAM -48 dBm  Barred  EA – MB 2 |
| **615** | 5781 | 2  H615, H621 |
| **626** | 45781 | 2  H626, H634 |



Ace

Orange avea în proiect înca din 2010 sa vina în sharing pe acest bloc, si probabil ca intentia lor s-a concretizat undeva pe la sfârsitul anului 2010… Zona era deja destul de densa, BTS-ul fiind exact la 450m atât de site-ul BI\_297 de pe 13 Septembrie (Nord) cât si de BSC-ul BI\_116 Vulcan (Est)…

*HW equipment*

Si Orange si-a tras un shelter aici (este vorba de cel din „spatele” blocului, în poze în stânga) chiar daca nu prea cred sa aiba prea mare lucru prin el – site-ul fiind înca la începuturi (se vede de exemplu ca pe 1800MHz au instalat capacitatile „de baza”, adica cuplul 2/2/2 TRX – urmând pe viitor sa faca ajustarile de care va fi nevoie), probabil au 2 BTS-uri Alcatel MBI5...

*MW LINKs*

* Alcatel 9500MPR-E MSS-8 ⇨ BI\_665 Electromagnetica TN | 111.36 Mbps | BSC Vulcan
* 23G DART ⇨ BI\_5641 REBU Bucuresti | 2 Mbps

DCS in BA\_Lists

* BCCH 70 celulele 608 / 615 / 626
* BCCH 79 celulele 608 / 615 / 626
* BCCH 88 celulele 608 / 615 / 626

|  |  |
| --- | --- |
| Test 7 |GSM |DCS | EA | 2Ter MB2 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAR | 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| T3212 | 60 |

|  |  |
| --- | --- |
| MT |GSM  MS-TXPWR-MAX-CCH | 5 |

|  |  |
| --- | --- |
| BA |GSM  BS-AG-BLKS-RES | 3 |

|  |  |
| --- | --- |
| PRP | 5 |
| DSF | 18 |

|  |  |
| --- | --- |
| CN |GSM  CCCH configuration | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAI |G | 111 |

|  |  |
| --- | --- |
| CRH |GSM | 8 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAC |G | 1 |