****

**Drumul Sarii |BI\_317**

**Str. Drumul Sarii n°30**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BCCH** | **LAC** | **CID** | **TRX** | **Diverse** | |
| **72** | 100 | 13171 | SFH  H91 – H118 | 3\*1 | BSIC 26 | RAM -109 dBm  EA – MB 2 |
| **74** | 33171 | SFH  H93 – H120 | 3\*1 |
| **78** | 23171 | SFH  H95 – H119 | 3\*1 | Fara H92 |
| **575** | 3171 | 2  H575, H593 | BSIC 26 | RAM -48 dBm  Barred  EA – MB 2 |
| **598** | 53171 | 2  H598, H624 |
| **614** | 43171 | 2  H614, H629 |



Iata un site relativ recent, instalat prin 2009 într-o zona unde Orange nu avea niciun BTS „dedicat₺ – acoperirea fiind pe atunci probabil asigurata de vechiul BI\_297 de pe 13 Septembrie, de BTS-ul nostru BI\_101 de pe Panduri si de acum demontatul BI\_655 Romtehnica… Este situat la aproximativ 200m dupa mai vechiul site Connex 4006 Drumul Sarii

*HW equipment*

Orange are instalat aici un shelter, vad ca este la moda pe site-urile recente... Probabil în el au doua MBI5-uri

* Nec Neo 38 (1+0) ⇨ BI\_505 BSC Facultatea de Electronica | 100 Mbps

*SW configuration*

Interesant, pe aici esti într-un mix de LAC 100 / 110... Catre Sud si Est esti clar în LAC 110, însa spre Nord si mai ales Vest esti în acest LAC 100. Pe 3G problema nu se pune, toata Capitala pare sa fie intr-un singur LAC 1010...

|  |
| --- |
| BA\_List 72 |
| 66 / 67 / 68 / 69 / 70 / 71 / 73 / 74 / 76 / 77 / 78 / 80 / 83 / 85 / 86 / 87 / 88 | 575 / 598 / 614 |

|  |
| --- |
| BA\_List 74 |
| 65 / 66 / 67 / 68 / 69 / 71 / 72 / 73 / 75 / 76 / 77 / 78 / 79 / 80 / 83 / 84 / 86 / 88 / 123 | 575 / 598 / 613 / 614 |

|  |
| --- |
| BA\_List 78 |
| 66 / 67 / 68 / 70 / 71 / 72 / 73 / 74 / 75 / 77 / 79 / 80 / 82 / 83 / 85 / 123 | 575 / 598 / 614 |

|  |  |
| --- | --- |
| MT |GSM  MS-TXPWR-MAX-CCH | 5 |33 dBm |

|  |  |
| --- | --- |
| RAR | 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| T3212 | 60 |

|  |  |
| --- | --- |
| BA |GSM  BS-AG-BLKS-RES | 3 |

|  |  |
| --- | --- |
| PRP | 5 |
| DSF | 18 |

|  |  |
| --- | --- |
| CN |GSM  CCCH configuration | 0 |Not Combined |

|  |  |
| --- | --- |
| RAI |G | 103 |

|  |  |
| --- | --- |
| CRH |GSM | 8 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAC |G | 1 |