****

**Soseaua Virtutii**

***No name* |BU924**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **BCCH** | **LAC** | **CID** | **TRX** | **Diverse** |
| **520** | 1000 | 9241 | SFH  H564 – H574 | RAM 73 – CRO 58 |



Cosmote are chiar 2 microcell-uri în aceasta zona, destul de aproape unul de altul ! Aceste este pe soseaua Virtutii, catre Nord (deci în sensul opus fata de Plazza Romania) : mergi 250M pâna la prima statie a tramvaiului 41 (iese din pasaj, apoi are statie) si dai peste antenele (tot doua, emit catre Nord/Sud) montate la etajul 2-3 pe fatada unui bloc chiar în fata statiei. Feederi e ca si cum ar intra direct într-unul din apartamente, pe sub geam...

|  |
| --- |
| BA\_List |
| 512 / 514 / 515 / 522 / 525 / 529 / 530 / 531 / 534 | e5 / e6 / e10 / e13 / e15 / e17 / e18 / e21 / e23 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAR | 4 |

|  |  |
| --- | --- |
| Test 7 | EAHC | 2Ter MB2 |

|  |  |
| --- | --- |
| Not Barred |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T3212 | 40 | BSIC 55 |

|  |  |
| --- | --- |
| MT  MS-TXPWR-MAX-CCH | 0 |30 dBm |

|  |  |
| --- | --- |
| PRP | 4 |
| DSF | 22 |

|  |  |
| --- | --- |
| BA  BS-AG-BLKS-RES | 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| CN  CCCH configuration | 0 |Not Combined |

|  |  |
| --- | --- |
| RAI | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAC | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| CRH | 6 |