****

 **Domnita Anastasia |3052**

 **Microcell| Brezoianu street| Al 6lea stalp de la intersectia cu Calea Victoriei**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **BCCH** | **Afiseaza** | **LAC** | **CID** | **TRX** | **Diverse** |
| **35** |  Domnita Anastasia | 11142 | 30521 | 4FH 29 / 35 / 49 / 55 | 2Ter 0BSIC 6 |



Un tipic *microcell* Connex (oricum toate semana între ele) cu un ID din gama 30xx – instalat probabil tot în prima faza de densificare a Capitalei cu astfel de site-uri, care a avut probabil loc undeva prin anul 1999…

|  |
| --- |
| BA\_List  |
| 5 / 7 / 9 / 11 / 13 / 15 / 18 / 20 / 31 / 33 / 35 / 37 / 39 / 57 / 59 / 61 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAM | -111 dBm |

|  |  |
| --- | --- |
| RAR | 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| Test 7 | EAHC B | 2Ter 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| T3212 | 40 |

|  |  |
| --- | --- |
| MTMS-TXPWR-MAX-CCH | 5 |33 dBm |

|  |  |
| --- | --- |
| PRP | 4 |
| DSF | 22 |

|  |  |
| --- | --- |
| BABS-AG-BLKS-RES | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| CNCCCH configuration | 0 |Not Combined |

|  |  |
| --- | --- |
| RAI | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAC | 6 |

|  |  |
| --- | --- |
| CRH | 8 |

****

 **Microcell| Str. Brezoianu, nr. 9**

**D3M Magazin Victoria |BI\_890**



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **BCCH** | **LAC** | **CID** | **TRX** | **Diverse** |
| **83** | 100 | 8901 | 2H64, H83 | RAM -48 dBmBarred |

Site dat în functie de Dialog tot pe durata vestitei faze D3M de densificare a Capitalei cu microcelule, mai precis pe data de 26 octombrie 1999. A fost asadar printre ultimele pornite, D3M-ul derulânduse între lunile iulie si noiembrie... Pe acolo în „piateta” aceea prinzi celule de la macrocelurarul BI\_098 de pe Splai...

|  |
| --- |
| BA\_List  |
| 67 / 69 / 71 / 72 / 74 / 75 / 81 / 83 / 85 / 86 / 87 / 123 / 124 | 595 / 602 / 610 |

|  |  |
| --- | --- |
| Test 7 | EA | 2Ter MB2 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAR | 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| MTMS-TXPWR-MAX-CCH | 5 |33 dBm |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T3212 | 60 | BSIC 3 |

|  |  |
| --- | --- |
| BABS-AG-BLKS-RES | 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| PRP | 5 |
| DSF | 18 |

|  |  |
| --- | --- |
| CNCCCH configuration | 1 |Combined |

|  |  |
| --- | --- |
| RAI | 102 |

|  |  |
| --- | --- |
| CRH | 8 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAI | 6 |