****

**Ministerul de Interne - Eforie |BI\_789**

**Indoor ?| Sediul de la Directia Generala Financiara| Str. Eforie n° 5-7**



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **BCCH** | **LAC** | **CID** | **TRX** | **Diverse** |
| **610** | 100 | 7891 | 2  H610, H614 | RAM -96 dBm |

Site-ul a fost dat în functie ceva mai târziu, abia prin 2006 / 2007 (dupa schimbarea BU / BI) ! Eu nu am reusit sa-l gasesc, nu pare sa fie „pe afara” asa ca as tinde în a spune ca este ceva *indoor* – sau poate mai degraba în curtea interioara a cladirii !!

Semnalul era tare slabut (am testat pe lateraul cladirii care da catre strada Eforie), am încercat totusi sa înconjor cladirea si pe cealalta parte (Domnita Anastasia / strada Lipscani) si parca nu era deloc mai bine – adica semnalu’ cadea chiar de tot, asa ca per total aparent se prinde mai bine pe lateralul cladirii care daca catre strada Eforie. Insa la cât se slab era semnalul pe acolo, continui sa cred ca este vorba de un microcell instalat în curtea interioara a cladirii...

*HW equipment*

* BTS Alcatel M5M | 2 TRX
* Antrice SE40
* MW9423UX ana ⇨ BI\_501 Financial Plazza | 4xE1 = 8Mbps

*SW configuration*

CID setat pe S1 ! Este prima oara când vad asa ceva, sa se atribuie S1 pe un *microcell* 1800 MHz !



|  |
| --- |
| BA\_List |
| 579 / 589 / 593 / 624 / 626 / 631 | 66 / 67 / 69 / 71 / 73 / 74 / 81 / 83 / 85 / 123 |

|  |  |
| --- | --- |
| Test 7 | EA | 2Ter MB2 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAR | 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| Not Barred |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T3212 | 60 | BSIC 5 |

|  |  |
| --- | --- |
| MT  MS-TXPWR-MAX-CCH | 0 |30 dBm |

|  |  |
| --- | --- |
| PRP | 5 |
| DSF | 18 |

|  |  |
| --- | --- |
| BA  BS-AG-BLKS-RES | 3 |

|  |  |
| --- | --- |
| CN  CCCH configuration | 0 |Not Combined |

|  |  |
| --- | --- |
| RAI | 101 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAC | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| CRH | 8 |