****

**Hotel Hilton |4115**

**Indoor| Str. Episcopiei n°1-3**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BCCH** | **Afiseaza** | **LAC** | **CID** | **TRX** | **Diverse** |
| **11** | Calea Victoriei | 11142 | 41151 | 4  4 / 8 / 11 / 24 | 2Ter 0 |



Site construit sub era Connex, hotelul Hilton fiind inaugurat în 1997 ! Celula s epoate prinde lejer din parculetul din fata Atenelui…

In mod normal si Orange ar trebuie sa aiba un site *indoor* aici, BI\_935 Hotel Hilton – însa nici urma de el, pe nicaieri !

|  |
| --- |
| BA\_List |
| 1 / 5 / 7 / 9 / 11 / 13 / 15 / 18 / 20 / 33 / 35 / 37 / 39 / 57 / 59 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAM | -111 dBm |

|  |  |
| --- | --- |
| RAR | 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| Test 7 | EAHC B | 2Ter 0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T3212 | 40 | BSIC 35 |

|  |  |
| --- | --- |
| Not Barred |  |

|  |  |
| --- | --- |
| MT  MS-TXPWR-MAX-CCH | 5 |33 dBm |

|  |  |
| --- | --- |
| PRP | 4 |
| DSF | 22 |

|  |  |
| --- | --- |
| BA  BS-AG-BLKS-RES | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAI | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAC | 6 |

|  |  |
| --- | --- |
| CN  CCCH configuration | 0 |Not Combined |

|  |  |
| --- | --- |
| CRH | 8 |

****

**Hotel Radisson SAS Indoor |BI\_732**

**Indoor| Calea Victoriei 63-81**



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **BCCH** | **LAC** | **CID** | **TRX** | **Diverse** |
| **74** | 100 | 17321 | 4  67 / 69 / 74 / 87 | RAM -109 dBm  CRO / TO / PenT 0 |

Site *indoor* relativ recent, instalat probabil undeva dupa vara anului 2008 ! Acest hotel, care se pare ca ar fi cel mai mare Radisson SAS din Europa de Est, a fost inaugurat abia în aprilie 2008...

M-am chinuit ceva sa prind aceasta celula, se receptiona foarte greu – de parca era ar fi existat un puternic bruiaj co-canal ! A mers doar pe lateralul Hotelului (pe Calea Victoriei, atunci când esti aproape de microcell-ul BI\_851)...

*SW configuration*

CID sectorizat, asadar sunt sanse se avem si ceva DCS („ascuns” deci) sau eventual ceva UMTS (dar ne-detectat de CellTrack). Personal nu am testat prea mult, pentru ca aveam dificultati clare pentru a o mentine sincronizata, si în acele conditii nu se merita sa mai caut si vreo surioara în banda 1800MHz...

|  |
| --- |
| BA\_List |
| 64 / 67 / 72 / 73 / 75 / 77 / 82 / 84 / 85 / 88 / 89 / 122 |

|  |  |
| --- | --- |
| Test 7 | EA C | 2Ter 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAR | 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| Not Barred |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T3212 | 60 | BSIC 37 |

|  |  |
| --- | --- |
| MT  MS-TXPWR-MAX-CCH | 5 |33 dBm |

|  |  |
| --- | --- |
| PRP | 5 |
| DSF | 18 |

|  |  |
| --- | --- |
| BA  BS-AG-BLKS-RES | 3 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAI | 103 |

|  |  |
| --- | --- |
| CN  CCCH configuration | 0 |Not Combined |

|  |  |
| --- | --- |
| RAI | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| CRH | 8 |