****

**D3M Majestic |BI\_885**

 **Microcell| Calea Victoriei n°31**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **BCCH** | **LAC** | **CID** | **TRX** | **Diverse** |
| **87** | 100 | 8851 | 2H78, H87 | No EDGE | RAM -48 dBmBarred |



Iata si vestitul microcell de la Majestic, lansat abia pe 5 noiembrie 1999 si care se prinde foarte bine si în partea Sudica a Caii Victoriei... Amplasat asadar vis-à-vis de Hotelul Majestic, alaturi de *microcell*-ul 3017 Calea Victoriei pe fatada cladirii (dupa „Lina de Aur") care este exact înaintea începerii celei a Palatului Telefoanelor...

*HW equipment*

* BTS Alcatel M5M | 2 TRX

*SW configuration*

Remarc faptul ca în februarie 2010 se emitea pe BCCH 86 (aparent nu avea Hopping, dar si TRX-urile erau altele)

Vad ca îl prinsesem si în 2006, *same config* în afara de faptul ca avea RAM-ul setat la -101 dBm (fiind tot Barred)

|  |
| --- |
| BA\_List  |
| 66 / 67 / 74 / 75 / 81 / 83 / 85 / 89 / 124 |

|  |  |
| --- | --- |
| Test 7 | EA | 2Ter 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAR | 2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T3212 | 60 | BSIC 0 / RLT 20 |

|  |  |
| --- | --- |
| MTMS-TXPWR-MAX-CCH | 5 |33 dBm |

|  |  |
| --- | --- |
| PRP | 5 |
| DSF | 18 |

|  |  |
| --- | --- |
| BABS-AG-BLKS-RES | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| CNCCCH configuration | 1 |Combined |

|  |  |
| --- | --- |
| RAI | 101 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAC | 5 |

|  |  |
| --- | --- |
| CRH | 8 |

****

 **Calea Victoriei |3017**

**Microcell| Calea Victoriei n°31**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **BCCH** | **Afiseaza** | **LAC** | **CID** | **TRX** | **Diverse** |
| **5** |  Casa Armatei | 11142 | 30171 | 3FH 5 / 25 / 55 | 2Ter – MB 1 |



Montat în exact acelasi loc ca si cel Dialog (vis-à-vis de Hotelul Majestic), acest *microcell* este posibil sa faca parte din primele instalate de cei de la Mobifon în Capitala… chiar daca este echipat cu un RBS (2308v1) destul de recent…

|  |
| --- |
| BA\_List  |
| 5 / 7 / 9 / 11 / 13 / 15 / 18 / 20 / 31 / 33 / 35 / 37 / 39 / 45 / 53 / 57 / 59 / 61 | 637  |

|  |  |
| --- | --- |
| RAM | -111 dBm |

|  |  |
| --- | --- |
| RAR | 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| Test 7 |  EAHC B | 2Ter MB1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T3212 | 40 | BSIC 4 / EX… |

|  |  |
| --- | --- |
| MTMS-TXPWR-MAX-CCH | 5 |33 dBm |

|  |  |
| --- | --- |
| PRP | 4 |
| DSF | 22 |

|  |  |
| --- | --- |
| BABS-AG-BLKS-RES | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| CNCCCH configuration | 0 |Not Combined |

|  |  |
| --- | --- |
| RAI | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAC | 6 |

|  |  |
| --- | --- |
| CRH | 8 |

****

 **Indoor| Hotel Majestic| Calea Victoriei nr. 38-40**

 **Majestic |3435**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BCCH** | **Afiseaza** | **LAC** | **CID** | **TRX** | **Diverse** |
| **57** |  Calea Victoriei | 11142 | 34351 | 2TRX 29 / 57 | 2Ter 0Not Barred |



Chiar daca Connex instalase un microcell exact în fata Hotelului, cei de la Vodafone nu s-au jenat sa mai construieasca înca un site *indoor*, însa ceva mai recent totusi – abia în 2007/2008 (în acelasi interval de timp cu foarte apropiatul 3434 Victoria Business Center/ Novotel). Oricum, celula se prinde bine-mersi si de afara, de exemplu din fata micutei piateta situata la intrarea în Hotel…

|  |
| --- |
| BA\_List  |
| 5 / 7 / 9 / 11 / 13 / 15 / 18 / 20 / 31 / 33 / 35 / 37 / 39 / 45 / 53 / 57 / 59 / 61  |

|  |  |
| --- | --- |
| RAM | -111 dBm |

|  |  |
| --- | --- |
| RAR | 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| Test 7 | EAHC B | 2Ter 0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T3212 | 40 | BSIC 3 |

|  |  |
| --- | --- |
| MTMS-TXPWR-MAX-CCH | 5 |33 dBm |

|  |  |
| --- | --- |
| PRP | 4 |
| DSF | 22 |

|  |  |
| --- | --- |
| BABS-AG-BLKS-RES | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| CNCCCH configuration | 0 |Not Combined |

|  |  |
| --- | --- |
| RAI | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAC | 6 |

|  |  |
| --- | --- |
| CRH | 8 |