****

**Calea Victoriei |3018**

**Microcell| Str. Ion Campineanu nr. 20 A - Bl. 18A**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BCCH** | **Afiseaza** | **LAC** | **CID** | **TRX** | **Diverse** |
| **61** | Calea Victoriei | 11142 | 30181 | 4  H1, H58, H61 + 28 | 2Ter 0 |

Probabil înca unul dintre primele *microcell*-uri instalate de Mobifon în Bucuresti… Acesta este amplasat exact înainte de începerea magazinul Muzica / Orange Concept Store…

*SW configuration*

Si aici aveam o diferenta între secventa de Hopping afisata de Nokia si CA\_List-ul de pe TEMS : se pare ca la ora aceea (aproape 12H, tocmai scapasem de ploaie) unul dintre TRX-uri era pus la repaus... Oricum nu prea am verificat mai deloc acest aspect, pe Nokia nu lansam un apel decât câteva secunde – fara sa astept ca acesta sa se conecteze – doar pentru a vedea daca Hopping-ul este sau nu activ.

|  |
| --- |
| BA\_List |
| 5 / 7 / 9 / 11 / 13 / 15 / 18 / 20 / 33 / 35 / 37 / 39 / 45 / 53 / 57 / 59 / 61 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAM | -111 dBm |

|  |  |
| --- | --- |
| RAR | 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| Test 7 | EAHC B | 2Ter 0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T3212 | 40 | BSIC 0 / RLT 16 / EX… |

|  |  |
| --- | --- |
| MT  MS-TXPWR-MAX-CCH | 5 |33 dBm |

|  |  |
| --- | --- |
| PRP | 4 |
| DSF | 22 |

|  |  |
| --- | --- |
| BA  BS-AG-BLKS-RES | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| CN  CCCH configuration | 0 |Not Combined |

|  |  |
| --- | --- |
| RAI | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAC | 6 |

|  |  |
| --- | --- |
| CRH | 8 |

****

**Orange Shop Muzica |BI\_739**

**Indoor| Orange Concept Store| Calea Victoriei n°41**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BCCH** | **LAC** | **CID** | **TRX** | **Diverse** | |
| **64** | 100 | 7391 | 4  H64, H71, H80, H86 | EDGE | RAM -101 dBm |



Magazinul Orange Shop Muzica – mai cnoscut sub numele Orange Concept Store, a fost ianugurat în septembrie 2006. Acest site indoor a fost asadar construit undeva pe durata anului 2006, probabil prin vara...

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| WCDMA 500 | LAC 1010 | CID 17391 | Intracells 17 |



*HW equipment*

* BTS G3.8 mini | 4 TRX
* MW9500MPR-E MSS-8 ⇨ BI\_502 BSC Dorobanti | 313.60 Mbps

*SW configuration*

Dupa cum te si puteai astepta, acest site este echipat si cu 3G – însa iara nu se respecta „logica” CID-ului sectorizat pe 2G...

|  |
| --- |
| BA\_List |
| 67 / 69 / 72 / 74 / 77 / 81 / 85 / 89 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAR | 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| Test 7 | EA | 2Ter 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| Not Barred |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T3212 | 60 | BSIC 38 |

|  |  |
| --- | --- |
| PRP | 5 |
| DSF | 18 |

|  |  |
| --- | --- |
| MT  MS-TXPWR-MAX-CCH | 5 |33 dBm |

|  |  |
| --- | --- |
| BA  BS-AG-BLKS-RES | 3 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAI | 103 |

|  |  |
| --- | --- |
| CN  CCCH configuration | 0 |Not Combined |

|  |  |
| --- | --- |
| CRH | 8 |