****

**D3M Sf. Iosif |BI\_818**

**Microcell| Universitatea de arte| Str. G-ral Budisteanu n° 19**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BCCH** | **LAC** | **CID** | **TRX** | **Diverse** | |
| **75** | 100 | 8181 | 2  H75, H123 | EDGE | RAM -106 dBm |



Ca sa ajungi aici, trebuie sa iesi de pe calea Victoriei si sa faci o mica incursiune catre Vest : treci asadar de microcell-ul Orange BI\_851 apoi o imediat pe strada care urca oblic catre stânga – strada General Berthelot, si vei ajunge la marea cladire de birouri Cathedral Plazza, probabil înca tot în constructie... si dai si de Biserica Sf. Iosif, acest microcell fiind montat pe fatada cladirii albe care este vis-a-vis de Biserica. A fost lansat pe 22 iulie 1999

*HW equipment*

* BTS Alcatel M5M | 2 TRX
* MWALFO ⇨ BI\_086 Calea Grivitei | 16Mbps

Acest LINK este mai recent, pe Street View era amplasat în curtea interioara a Universitatii, si mergea undeva catre Sud-Est, si nu catre Nord-Vest ca acum...

|  |
| --- |
| BA\_List |
| 73 / 74 / 77 / 78 / 82 / 84 / 88 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAR | 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| Test 7 | EA | 2Ter 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| Not Barred |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T3212 | 60 | BSIC 3 |

|  |  |
| --- | --- |
| PRP | 5 |
| DSF | 18 |

|  |  |
| --- | --- |
| MT  MS-TXPWR-MAX-CCH | 5 |33 dBm |

|  |  |
| --- | --- |
| BA  BS-AG-BLKS-RES | 3 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAI | 103 |

|  |  |
| --- | --- |
| CN  CCCH configuration | 0 |Not Combined |

|  |  |
| --- | --- |
| CRH | 8 |

****

**General Berthelot 2 |3098**

**Microcell| Budisteanu Business Center| Gen. Budisteanu nr. 28C**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BCCH** | **Afiseaza** | **LAC** | **CID** | **TRX** | **Diverse** |
| **57** | Berthelot | 11142 | 30981 | 3  FH 24 / 31 / 37 | 2Ter 0 |



Acest site este cocotat suuuus sus de tot pe cladirea Marfin Bank, în fata Academiei de Arte. A fost instalat de Vodafone undeva prin toamna 2006, venind în locul unui mai istoric *microcell* instalat de vremea Connex – 3008 General Berthelot (la n°19 deci pe Academia de Arte) !

*SW configuration*

Stiam deja de acest site, fiind fotografiat de *Huafa* cu câteva zeci de zile înainte sa ajung eu în Bucuresti... Vazusem asadar ca este echipat cu antene Kathrein DualBand, asta plus faptul ca demontasera un *microcell* istoric (deci 2G *only*) pentru a-l înlocui cu asta, ajunsesem la concluzia extrem de clara si logica ca acest site este Dualband GSM/UMTS... în nu, nici vorba de asa ceva !

Nu se emite asadar si pe 3G de aici, în fata antenei stai pe site-ul macro 3688 *Unknown* (LAC 32011, ai S2... si S8, nu stiu de unde o mai fi aparut si acest S8, poate sa fi fost vorba de sectorul de pe frecventa secundara) !

|  |
| --- |
| BA\_List |
| 5 / 7 / 9 / 11 / 13 / 15 / 18 / 20 / 33 / 35 / 37 / 39 / 57 / 59 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAM | -111 dBm |

|  |  |
| --- | --- |
| RAR | 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| Test 7 | EAHC B | 2Ter 0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T3212 | 40 | BSIC 7 / EX… |

|  |  |
| --- | --- |
| MT  MS-TXPWR-MAX-CCH | 5 |33 dBm |

|  |  |
| --- | --- |
| PRP | 4 |
| DSF | 22 |

|  |  |
| --- | --- |
| BA  BS-AG-BLKS-RES | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| CN  CCCH configuration | 0 |Not Combined |

|  |  |
| --- | --- |
| RAI | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAC | 6 |

|  |  |
| --- | --- |
| CRH | 8 |