****

**Muzica Continental |BI\_852**

**Microcell| Calea Victoriei n°43**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BCCH** | **LAC** | **CID** | **TRX** | **Diverse** | |
| **89** | 100 | 18521 | 2  H83, H89 | No EDGE | RAM -48 dBm  NOT Barred |



Hehe, iata unul dintre cele 6 prime microcell-urie instalate vreodata în Capitala, la sfârsitul anului 1998 – acesta fiind lansat mai precis pe data de 9 decembrie 1998 ! Asadar site absolut istoric !

*HW equipment*

* BTS Alcatel M5M | 2 TRX

*SW configuration*

*Déjà*, se pare ca au uitat sa-l Barred ! Pentru ca ai un RAM de -48 dBm, doar 2 TRX, fara EDGE... dar e în Normal Priority !

*Ensuite*, CID-ul se ctorizat nu se justifica de niciun fel ! Am testat si în comunicatie, si nici urma de DCS – e si normal, nici nu cred sa existe antene omni DualBand... Pentru sfârsit, am remarcat ca zona aceea este full LAC 100, receptionezi site-urile macro BI\_093 de pe facultatea de Arhitectura, si BI\_379 de lânga Sala Paltului...

|  |
| --- |
| BA\_List |
| 64 / 65 / 69 / 70 / 72 / 74 / 77 / 78 / 79 / 81 / 83 / 85 / 87 / 88 / 123 / 124 |

|  |  |
| --- | --- |
| Test 7 | EA | 2Ter 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAR | 2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T3212 | 60 | BSIC 28 / RLT 20 |

|  |  |
| --- | --- |
| MT  MS-TXPWR-MAX-CCH | 5 |33 dBm |

|  |  |
| --- | --- |
| PRP | 5 |
| DSF | 18 |

|  |  |
| --- | --- |
| BA  BS-AG-BLKS-RES | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| CN  CCCH configuration | 1 |Combined |

|  |  |
| --- | --- |
| RAI | 101 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAC | 5 |

|  |  |
| --- | --- |
| CRH | 8 |