****

**D4M Smardan |BI\_843**

 **Microcell| Str. Smardan n°18**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **BCCH** | **LAC** | **CID** | **TRX** | **Diverse** |
| **124** | 100 | 8431 | 2H85, H124 | EDGE | 2Ter 0RAM -106 dBm |



Iata si un microcell lansat pe durata fazei D4M de densificare cu microcell-uri a Capitalei, acesta fiind pornit pe 1 septembrie 2000. Este amplasat într-un fel de mica piateta, pe coltul unui bloc din intersectia Smardan / Sfântul Dumitru, o zona care pare sa fie tare animata (restaurante, terase, Biserica Sf. Dumitru mai la stânga)...

*HW equipment*

* BTS Alcatel M5M | 2 TRX
* MWALFO ⇨ BI\_662 D6\_3 Lipscani | 16Mbps

LINK-ul exista, însa eu nu am vazut decât antena „*réceptrice*” de pe site-ul macro...

*SW configuration*

 RxLevel\_Access\_Min setat la -106 dBm, interesant ! E foarte rar sa vezi asa ceva, normal îl ai la -101 dBm...

|  |
| --- |
| BA\_List  |
| 66 / 67 / 71 / 72 / 73 / 75 / 76 / 81 / 82 / 86 / 87 / 88 / 89 |

|  |  |
| --- | --- |
| Test 7 | EA | 2Ter 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAR | 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| Not Barred |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T3212 | 60 | BSIC 10 |

|  |  |
| --- | --- |
| MTMS-TXPWR-MAX-CCH | 5 |33 dBm |

|  |  |
| --- | --- |
| PRP | 5 |
| DSF | 18 |

|  |  |
| --- | --- |
| BABS-AG-BLKS-RES | 3 |

|  |  |
| --- | --- |
| CNCCCH configuration | 0 |Not Combined |

|  |  |
| --- | --- |
| RAI | 101 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAC | 5 |

|  |  |
| --- | --- |
| CRH | 8 |