****

 ***No name* |BU941**

 **Hidden Indoor| Zona scarilor rulante care coboara din gara direct în metrou**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **BCCH** | **LAC** | **CID** | **TRX** | **Diverse** |
| **531** | 7040 | 9411 | SFHH564 – H574 | RAM 83 – CRO 48 |



*Microcell* instalat poate în mod curios destul de recent, adica abia dupa vara 2008… *Este camuflat undeva în zona scarilor rulante de la metrou, acelea care te aduc direct în gara : cum iesi pe scarile rulante, pe stânga sunt casele de bilete iar pe dreapta un bar mai spalat, un magazin alimentar si un fost magazin cu o intrare kitsch in forma de tunel ; antena e undeva pe dreapta, bine ascunsa intr-o firma !*

Daca nu primeam aceste informatii de la stii tu cine nu cred sa-l fi gasit, sau cel putin nici nu as fi stat sa-l caut ! Asadar ca sa ajungi la acele scari rulante care coboara direct în metrou, poti de exemplu sa vii din afara de la fântâna arteziana (de la microcell-ul Dialog BI\_899), traversezi marele hol cu casele de bilete si când ai ajuns la sfârsit lui iesi si faci la dreapta : vei vedea (singura, nu mai e alta) scara rulanta care coboara direct în metrou, iar pe stânga ai chioscurile acelea (poza mea este oarecum eronata, antena fiind ascunsa undeva în stânga – si nu în partea dreapta a holului asa cum am centrat eu poza)…

*SW configuration*

Nu cred sa fie probleme cu LAC-uri, site-ul macro de afara (BU040 Dinicu Golescu, prins de acasa) fiind si el în acelasi LAC 7040

|  |
| --- |
| BA\_List  |
| 513 / 514 / 519 / 522 / 528 | e4 / e9 / e10 / e16 / e20 / e23Declaratia BCCH-ului 1010 era obligatorie, este vorba de celula site-ului BU958 care acopera ambele statii de metrou Gara de Nord 1 si 2... |

|  |  |
| --- | --- |
| RAR | 4 |

|  |  |
| --- | --- |
| Test 7 | EAHC | 2Ter MB2 |

|  |  |
| --- | --- |
| Not Barred |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T3212 | 40 | BSIC 5 |

|  |  |
| --- | --- |
| MTMS-TXPWR-MAX-CCH | 0 |30 dBm |

|  |  |
| --- | --- |
| PRP | 4 |
| DSF | 22 |

|  |  |
| --- | --- |
| BABS-AG-BLKS-RES | 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| CNCCCH configuration | 0 |Not Combined |

|  |  |
| --- | --- |
| RAI | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAC | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| CRH | 6 |