****

**Arhitectura |BI\_854**

**Microcell| Facultatea de Geografie| Str. Edgar Quinet**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **BCCH** | **LAC** | **CID** | **TRX** | **Diverse** |
| **124** | 100 | 8541 | 2  H86, H124 | RAM -48 dBm  Barred |



Ca si colegul sau de pe cealalta parte a cladirii Universitatii Bucuresti, acest *microcell* este absolut istoric : a fost pornit pe 6 decembrie 1998 asa ca face parte din primele 6 micro-uri Dialog lansate *ever* în Capitala ! Este în piateta care se gaseste la intersectia strazilor Edgar Quinet cu Biserica Enei – acolo unde ai si fântana Universitatii, antena fiind montata cam la primul etaj al cladirii facultatii de Geografie, exact pe colt (cu bulevardul Nicolae Balcescu)

*HW equipment*

* BTS Alcatel M5M | Evolium A9110 | 2 TRX
* *Antenna* BiDir V-Pol

*Indoor*, în Orange Shop Dunarea, îl prinzi usor cu -51 dBm !! Emite asadar al naibii de puternic !

|  |
| --- |
| BA\_List |
| 66 / 68 / 70 / 72 / 73 / 74 / 76 / 77 / 78 / 79 / 81 / 83 / 87 / 88 / 89 / 122 | 615 / 633 |

|  |  |
| --- | --- |
| Test 7 | EA | 2Ter MB2 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAR | 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| MT  MS-TXPWR-MAX-CCH | 5 |33 dBm |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T3212 | 60 | BSIC 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| BA  BS-AG-BLKS-RES | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| PRP | 5 |
| DSF | 18 |

|  |  |
| --- | --- |
| CN  CCCH configuration | 1 |Combined |

|  |  |
| --- | --- |
| RAI | 101 |

|  |  |
| --- | --- |
| CRH | 8 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAI | 5 |