****

**Magheru McDonald’s |BI\_859**

 **Microcell| Bd. Gh. Magheru n°24A**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **BCCH** | **LAC** | **CID** | **TRX** | **Diverse** |
| **124** | 100 | 8591 | 2H82, H124 | EDGE | RAM -101 dBm |



Iata una din primele 6 microcelule instalate *ever* în Capitala, la sfârsitul anului 1998 – mai precis pe data de 9 decembrie 1998 !

Antena omni este montata deasupra intrarii în restaurantul McDonald’s de la Piata Romana

*HW equipment*

* BTS Alcatel M5M | Evolium A9110 | 2 TRX
* Kathrein K75 15 64 7 | Omni 890-960 MHz / 360° / 5dBi

|  |
| --- |
| BA\_List  |
| 67 / 69 / 71 / 72 / 73 / 75 / 76 / 79 / 80 / 84 / 86 / 88 / 89 | 585 / 622 / 632 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAR | 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| Test 7 | EA | 2Ter MB2 |

|  |  |
| --- | --- |
| Not Barred |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T3212 | 60 | BSIC 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| PRP | 5 |
| DSF | 18 |

|  |  |
| --- | --- |
| MTMS-TXPWR-MAX-CCH | 5 |33 dBm |

|  |  |
| --- | --- |
| BABS-AG-BLKS-RES | 3 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAI | 103 |

|  |  |
| --- | --- |
| CNCCCH configuration | 0 |Not Combined |

|  |  |
| --- | --- |
| RAC | 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| CRH | 8 |