****

**Piata Amzei |3024**

**Microcell| Piata Amzei n°10-22**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BCCH** | **Afiseaza** | **LAC** | **CID** | **TRX** | **Diverse** |
| **61** | Piata Amzei | 11142 | 30241 | 4  FH 1 / 30 / 58 / 61 | 2Ter 0 |

Inca un site probabil destul de vechi, montat deasupra unui gang dinaintea Supermarket-ului „Rainbow₺, exact în teatrului Ion Creanga / Pietei Amzei !

*SW configuration*

Iar avem cazul acela în care MS-TXPWR-MAX-CCH (parametrul care fixeaza puterea maxima la care mobilul trebuie sa emita pentru accesul initial la o celula, de exemplu în timpul initierii unei comunicatii si în primele secunde ale sale) nu este setat la clasica valoare de 5 (care reprezinta 2W) ci la valoarea 6 – adica o putere de emisie de doar 1.26W !!

|  |
| --- |
| BA\_List |
| 5 / 7 / 9 / 11 / 13 / 15 / 18 / 20 / 33 / 35 / 37 / 39 / 59 / 61 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAM | -111 dBm |

|  |  |
| --- | --- |
| RAR | 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| Test 7 | EAHC B | 2Ter 0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T3212 | 40 | BSIC 7 |

|  |  |
| --- | --- |
| MT  MS-TXPWR-MAX-CCH | 6 |31 dBm |

|  |  |
| --- | --- |
| PRP | 4 |
| DSF | 22 |

|  |  |
| --- | --- |
| BA  BS-AG-BLKS-RES | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| CN  CCCH configuration | 0 |Not Combined |

|  |  |
| --- | --- |
| RAI | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAC | 6 |

|  |  |
| --- | --- |
| CRH | 8 |