****

**D3M G.Peri |BI\_884**

**Microcell| Str. George Enescu n°14**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BCCH** | **LAC** | **CID** | **TRX** | **Diverse** | |
| **89** | 100 | 8841 | 2  H64, H89 | EDGE | RAM -106 dBm |



Inca un *microcell* din vestita faza D3M, dat în functie pe 21 septembrie 1999. Este situat la extremiteatde Sud a strazii Mendeleev, unde aceasta se termina si iesi pe strada George Enescu ; sunt sanse ca numele site-ului si faca referinta la strada Gabriel Peri, care aparent era vechiul nume a actualei strazi Georges Clemenceau (este foarte aproape)...



*HW equipment*

* BTS Alcatel M5M | Evolium A9110 | 2 TRX
* Kathrein 736 855 | F-Panel VPol 872-960 MHz / 90° / 10dBi

BTS-ul este vizibil în intrarea blocului, poarta era deschisa asa ca am facut multe poze !

Site-ul a fost construit de Camusat...

|  |
| --- |
| BA\_List |
| 65 / 75 / 76 / 79 / 80 / 84 / 88 / 124 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAR | 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| Test 7 | EA | 2Ter 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| Not Barred |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T3212 | 60 | BSIC 7 |

|  |  |
| --- | --- |
| PRP | 5 |
| DSF | 18 |

|  |  |
| --- | --- |
| MT  MS-TXPWR-MAX-CCH | 5 |33 dBm |

|  |  |
| --- | --- |
| BA  BS-AG-BLKS-RES | 3 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAI | 103 |

|  |  |
| --- | --- |
| CN  CCCH configuration | 0 |Not Combined |

|  |  |
| --- | --- |
| RAC | 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| CRH | 8 |