****

**D6.2M\_1 Mendeleev |BI\_932**

**Microcell| Cladire P+4 apartinind SAIFI| Str. Mendeleev nr. 36-38**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BCCH** | **LAC** | **CID** | **TRX** | **Diverse** | |
| **88** | 100 | 19321 | 2  H88, H123 | EDGE | RAM -101 dBm  CRO 20 / TO 10 / PenT 20 |
| **632** | 49321 | 2  H630, H632 | No EDGE | RAM -48 dBm  Barred |

Lans

At

*Well*, D6.2M adica site instalat abia pe 25 mai 2004 – si astafara sa-l faca din start nici macar DualBand ! Este situat pe strada Mendeleev (plina de microcell-uri Orange), imediat dupa ce ai trecut de enorma cladire (Agentia Nationala pentru Resurse Minerale) pe care este amplasat site-ul macro Zapp din Piata Romana...

*HW equipment*

* BTS Alcatel M5M | 2 TRX |GSM
* BTS Alcatel M5M | 2 TRX |DCS

|  |
| --- |
| BA\_List 88 |
| 69 / 71 / 72 / 75 / 76 / 78 / 80 / 84 / 88 / 89 / 124 | 589 / 599 / 609 / 632 |

|  |
| --- |
| BA\_List 632 |
| 583 / 585 / 589 / 599 / 609 / 614 / 622 | 69 / 71 / 72 / 75 / 76 / 80 / 84 / 88 / 89 / 124 |

|  |  |
| --- | --- |
| Test 7 |GSM | EA C | 2Ter MB 2 |
| |DCS | EA | 2Ter MB 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAR | 2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T3212 | 60 | BSIC 13 |

|  |  |
| --- | --- |
| MT |GSM |DCS  MS-TXPWR-MAX-CCH | 5 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| PRP | 5 |
| DSF | 18 |

|  |  |
| --- | --- |
| BA |GSM |DCS  BS-AG-BLKS-RES | 3 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| CN |GSM |DCS  CCCH configuration | 0 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAI |G|D | 103 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAC |G|D | 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| CRH |GSM |DCS | 8 |