****

 ***No name* |BU856**

 **Microcell| Pod Izvor**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **BCCH** | **LAC** | **CID** | **TRX** | **Diverse** |
| **512** | 7060 | 8561 | SFHH564 – H574 | RAM 78 - CRO 54 |



Este vorba de un *microcell* destul de recent, instalat în Vara 2010 pe un panou publicitar de lânga podul Izvor ; emite un singur BCCH în 2 directii diferite (oarecum de-a lungul Dâmbovitei, deci catre Opera si spre centrul istoric)

|  |
| --- |
| BA\_List  |
| 514 / 518 / 520 / 521 / 523 / 525 / 526 / 528 / 529 / 530 / 531 / 534 | 0 / e2 / e4 / e5 / e6 / e8 / e9 / e10 / e12 / e14 / e15 / e16 / e20 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAR | 4 |

|  |  |
| --- | --- |
| Test 7 | EAHC | 2Ter MB2 |

|  |  |
| --- | --- |
| Not Barred |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T3212 | 40 | BSIC 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| MTMS-TXPWR-MAX-CCH | 0 |30 dBm |

|  |  |
| --- | --- |
| PRP | 4 |
| DSF | 22 |

|  |  |
| --- | --- |
| BABS-AG-BLKS-RES | 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| CNCCCH configuration | 0 |Not Combined |

|  |  |
| --- | --- |
| RAI | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAC | 4 |

|  |  |
| --- | --- |
| CRH | 6 |