****

**Calea Calarasi |BI\_875**

 **Microcell| Bd. Corneliu Coposu n°1A**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **BCCH** | **LAC** | **CID** | **TRX** | **Diverse** |
| **124** | 100 | 18751 | 2**No FH|** 81 / 124 | EDGE  | RAM -101 dBmNot Barred | TO 10 / PenT 160 |
| **607** | 48751 | 2H607, H621 | RAM -48 dBmBarred |  **BCCH ascuns** |

Lans

At

Chiar daca nu se precizeaza în numele site-ului, acesta a fost lansat tot pe durata vestitei faze de densificare microcelulara D3M întreprinsa pe durata anului 1999, acest BTS fiind lansat pe 14 iulie 1999. Este montat la intrarea pe bulevardul Corneliu Coposu, exact deasupra magazinului Germanos : este asadar „deasupra” camuflatului BU825, si în fata Connex-ului 3120...

*HW equipment*

* BTS Alcatel M5M | 2 TRX |GSM
* BTS Alcatel M5M | 2 TRX |DCS
* Kathrein 800 10046 | VVPol F-Panel 824–960 & 1710–2170MHz / 90° & 82° / 10 & 11dBi / Combiner

|  |
| --- |
| BA\_List 124 |
| 65 / 67 / 72 / 76 / 79 / 82 / 83 / 84 / 86 / 89 / 122 / 123 / 124 | 611BCCH 611 corepunde microcell-ului BI\_629 Piata Unirii 1 Micro pe pe panoul cu LED-uri din fata Unirea Shopping Center |

|  |  |
| --- | --- |
| Test 7 |GSM |DCS | EA C | 2Ter MB2 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAR | 2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T3212 | 60 | BSIC 42 / 34 |

|  |  |
| --- | --- |
| MT |GSMMS-TXPWR-MAX-CCH | 5 |

|  |  |
| --- | --- |
| PRP | 5 |
| DSF | 18 |

|  |  |
| --- | --- |
| BA |GSMBS-AG-BLKS-RES | 3 |

|  |  |
| --- | --- |
| CN |GSMCCCH configuration | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAI |G | 101 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAC |G | 5 |

|  |  |
| --- | --- |
| CRH |GSM | 10 |

****

 **Baratiei |3120**

**Microcell| Corneliu Coposu**



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **BCCH** | **Afiseaza** | **LAC** | **CID** | **TRX** | **Diverse** |
| **39** | Unirii | 11142 | 31201 | 4FH 6 / 39 / 45 / 51 | 2Ter – MB 1 |

Uite un microcell care nu respecta „logica₺ ID-ului 30xx… asta pentru ca nu a fost instalat pe vremea Connex : a aparut abia prin toamna 2006, deci sub era Vodafone ! Este situat pe un stâlp Renel putin dupa intrarea pe bulevardul Corneliu Coposu (trotuar stânga), aproximativ în fata Germanos-ului (vis-a-vis de Media Galaxy)…

*HW equipment*

* RBS Ericsson 2308v1 + PBC-02 | 4 TRX + Antenna
* LINK Nec Pasolink | 038 Calarasi (Bd. Cornelui Coposu n°4)

|  |
| --- |
| BA\_List  |
| 5 / 7 / 9 / 11 / 13 / 15 / 18 / 20 / 27 / 31 / 33 / 35 / 37 / 39 / 48 / 57 / 59 / 61  |  645BCCH 645 corepunde site-ului macro 080 Bratianu tocmai din zona Lipscani ! |

|  |  |
| --- | --- |
| RAM | -111 dBm |

|  |  |
| --- | --- |
| RAR | 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| Test 7 |  EAHC B | 2Ter MB1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T3212 | 40 | BSIC 6 / RLT 16 |

|  |  |
| --- | --- |
| MTMS-TXPWR-MAX-CCH | 5 |33 dBm |

|  |  |
| --- | --- |
| PRP | 4 |
| DSF | 22 |

|  |  |
| --- | --- |
| BABS-AG-BLKS-RES | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| CNCCCH configuration | 0 |Not Combined |

|  |  |
| --- | --- |
| RAI | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAC | 6 |

|  |  |
| --- | --- |
| CRH | 8 |

****

 ***No name* |BU825**

 **Hidden Microcell| Germanos| Bd. Corneliu Coposu n°1A**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **BCCH** | **LAC** | **CID** | **TRX** | **Diverse** |
| **520** | 7060 | 8251 | 4512 / 522 / 524 / 520 | RAM 73 – CRO 58 |



Acest magazin Germanos „Unirea 2₺ pare sa fie ceva mai nou, pentru ca pe vremuri erau chiar în incinta Unirea Shopping Center… reprezentantacare pare sa se fi desfintat acum. Este amplasat la intrarea pe bulevardul Corneliu Coposu (de remarcat ca înainte se chema Calea Calarasilor, de aceea si numele site-ului macro Connex din zona), antenele fiind ca întotdeauna – si spre marea mea disperare – camuflate în firma luminoasa…

*SW configuration*

Iata ca SFH-ul este inactiv pe acest microcell (nu cred sa fi verificat daca macar Hopping-ul simplu a fost activat) ; nu vezi des asa ceva, dar întradevar mai poti gasi câteva micro-uri Cosmote care au fost uitate fara SFH. Personal îmi comvine, ca vedem ca au 4 TRX deci probabil un RBS 2308v2...

|  |
| --- |
| BA\_List  |
| 515 / 518 / 529 / 531 | 0 / e4 / e7 / e14 / e19 / e23 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAR | 4 |

|  |  |
| --- | --- |
| Test 7 | EAHC | 2Ter MB2 |

|  |  |
| --- | --- |
| Not Barred |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T3212 | 40 | BSIC 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| MTMS-TXPWR-MAX-CCH | 0 |30 dBm |

|  |  |
| --- | --- |
| PRP | 4 |
| DSF | 22 |

|  |  |
| --- | --- |
| BABS-AG-BLKS-RES | 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| CNCCCH configuration | 0 |Not Combined |

|  |  |
| --- | --- |
| RAI | 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| RAC | 4 |

|  |  |
| --- | --- |
| CRH | 6 |