****

**Chamarandes |3917**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BCCH** | **LAC** | **CID** | **TRX** | **Diverse** | |
| **608** | 29441 | 39178 | 2 [NO FH]  606 / 608 | CRO 26 | RAM -99 dBm |



BTS installée en février 2007, monosectorisée 1800MHz + trisectorisée UMTS 2100MHz

|  |
| --- |
| BA\_List |
| 529 / 545 / 547 / 553 / 563 / 568 / 604 / 608 | 1 / 3 / 9 / 15 / 19 / 21 / 23 |

*UMTS*



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WCDMA 28 | LAC 1319 | CID 25821 | Nord-Ouest (village) | Freq. 10787 |
| WCDMA 29 | CID 25822 | Sud-Ouest |

|  |  |
| --- | --- |
| MT  MS-TXPWR-MAX-CCH | 0 |30 dBm |

|  |  |
| --- | --- |
| RAR | 4 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| T3212 | 180 | RLT 24 |

|  |  |
| --- | --- |
| BA  BS-AG-BLKS-RES | 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| PRP | 7 |
| DSF | 12 |

|  |  |
| --- | --- |
| CN  CCCH configuration | 0 |Not Combined |

|  |  |
| --- | --- |
| RAI | 1 |







